## Kiegészítő utasvédelmi rendszer (Automata biztonsági öv) tüneti hibakeresési útmutató

Hibajelenség | Diagnosztikai eljárás | Ellenőrizze továbbá
--- | --- | ---
SEA3EM0H46400000000HAAT01A kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) jelzőlámpa nem gyullad fel | Kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) jelzőlámpa hibakeresés |
A kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) jelzőlámpa égve marad, ha az szerviz adatközlő jel SCS menü üzemmódban van | Kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) jelzőlámpa hibakeresés | Nem lehet visszakeresni a diagnosztikai hibaklódokat (DTC) a programozott mérőműszerrel. Keresse vissza a villogási kódokat a szerviz adatközlő jel (SCS) üzemmódban.
Az oldalsó légzsák kikapcsolás jelzőlámpa égve marad az izzó ellenőrzése után | Győződjön meg róla, hogy semmi sem helyezkedik el az elülső utasoldali ülésen. Győződjön meg róla, hogy az elülső utasoldali ülés nem nedves. Ha az ülés nedves, indítsa be a motort, és kapcsolja be a klímarendszert 30 percre, hogy kiszárítsa az ülésekből a nedvességet. Ha az oldalsó légzsák kikapcsolás jelzőlámpa égve marad a gyújtáskapcsoló ON (II) állásba fordítása után, állítsa be az elülső utasoldali ülésfoglaltság érzékelő (OPDS) egység alaphelyzetét. Ha az oldalsó légzsák kikapcsolás jelzőlámpa rendesen működik, a rendszer rendben van. Ha az oldalsó légzsák kikapcsolás-jelző égve marad, cserélje ki az ülésfoglaltság-érzékelőt. (lásd a 20. részt). Az érzékelő az ülés háttámla betét része. |