## Kézi kapcsolású sebességváltó komplett főtengely-hézag ellenőrzése

MEGJEGYZÉS: Ha csere szükséges, a szinkronperselyt és az agyat mindig egy készletként cserélje ki.

1. | Támassza alá a belső csapágygyűrűt egy aljzattal (A), és nyomja le a főtengelyt (B).

2. | Mérje meg a hézagot a 2. (C) és a 3. (D) sebességfokozat fogaskerék között egy hézagmérővel. Ha a hézag nagyobb, mint a javítási határérték, folytatás a következő lépéssel: 3 Ha a hézag a javítási határértéken belül van, folytatás a következő lépéssel: 4
Normál: | 0,06-0,21 mm -
Javítási határérték: | 0,33 mm

3. | Mérje meg a 3. sebességfokozat fogaskerék vastagságát. Ha a 3. sebességfokozat fogaskerék vastagsága kisebb, mint a javítási határérték, cserélje ki a 3. sebességfokozat fogaskereket egy újra. Ha a 3. sebességfokozat fogaskerék vastagsága a javítási határértéken belül van, cserélje ki a 3./4. fokozat szinkronagyat egy újra.
Normál: | 27,92-27,97 mm -
Javítási határérték: | 27,85 mm

4. | Mérje meg a hézagot a 4. sebességfokozat fogaskerék (A) és a távtartó gallér (B) között egy mérőórával (C). Ha a hézag nagyobb, mint a javítási határérték, folytatás a következő lépéssel: 5
Normál: | 0,06-0,19 mm -
Javítási határérték: | 0,31 mm

5. | Mérje meg a távolságot (1) a távtartó galléron. Ha a távolság (1) nem a normál értéken belül van, cserélje ki a távtartó gallért egy újra. Ha a távolság (1) a normál értéken belül van, folytatás a következő lépéssel: 6.
Normál: | 24,03-24,06 mm -

6. | Mérje meg a 4. sebességfokozat fogaskerék vastagságát. Ha a 4. sebességfokozat fogaskerék vastagsága kisebb, mint a javítási határérték, cserélje ki a 4. sebességfokozat fogaskereket egy újra. Ha a 4. sebességfokozat fogaskerék vastagsága a javítási határértéken belül van, cserélje ki a 3./4. fokozat szinkronagyat egy újra.
Normál: | 27,02-27,07 mm -
Javítási határérték: | 26,95 mm

7. | Mérje meg a hézagot a távtartó gallér (A) és az 5. sebességfokozat fogaskerék (B) között egy mérőórával (C). Ha a hézag nagyobb, mint a javítási határérték, folytatás a következő lépéssel: 8
Normál: | 0,06-0,19 mm -
Javítási határérték: | 0,31 mm

8. | Mérje meg a távolságot (2) a távtartó galléron. Ha a távolság (2) nem a normál értéken belül van, cserélje ki a távtartó gallért egy újra. Ha a távolság (2) a normál értéken belül van, folytatás a következő lépéssel: 9.
Normál: | 24,03-24,06 mm -

9. | Mérje meg az 5. sebességfokozat fogaskerék vastagságát. Ha az 5. sebességfokozat fogaskerék vastagsága kisebb, mint a javítási határérték, cserélje ki az 5. sebességfokozat fogaskereket egy újra. Ha az 5. sebességfokozat fogaskerék vastagsága a javítási határértéken belül van, cserélje ki az 5. fokozat szinkronagyat egy újra.
Normál: | 28,92-28,97 mm -
Javítási határérték: | 28,85 mm

10. | Mérje meg a távtartó gallér vastagságát. Ha a távtartó gallér vastagsága nem a normál értéken belül van, cserélje ki a távtartó gallért egy újra.
Normál: | 12,00-12,05 mm -