## Fékrendszer-jelzőáramkör hibakeresési útmutató

### A fékrendszer jelzőlámpa nem gyullad ki

1. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba. Az ABS jelzőlámpa világít? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 2. NEM - Javítsa meg a szakadást a jelzőlámpa tápáramkörében.n A 16. sz. (7,5A) biztosíték kiégett a műszerfal alatti biztosíték/relédobozban Szakadás a 16. sz. (7,5 A) biztosíték és a műszercsoport közötti vezetékben. Szakadt áramkör a biztosítékdobozon belül.

2. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

3. | Kösse le a negatív pólust az akkumulátorról.

4. | Csatlakoztassa le az ABS vezérlőegység 25 pólusú csatlakozóját.

5. | Csatlakoztassa vissza az akkumulátorkábelt.

6. | Testelje az ABS vezérlőegység 25-pólusú csatlakozó 16. sz. érintkezőjét egy áthidalóvezetékkel.

7. | A gyújtáskapcsolót fordítsa az ON (II) állásba. Világítani kezd a fékrendszer-ellenőrző lámpa? IGEN - Ellenőrizze, hogy nincs-e laza érintkező az ABS vezérlőegység 25 pólusú csatlakozójában. Ha szükséges, helyettesítse egy biztosan jó ABS hidraulika-vezérlőegységgel, és ellenőrizze újra.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 8.

8. | Húzza be a rögzítőféket. Világítani kezd a fékrendszer-ellenőrző lámpa? IGEN - A rendszer ekkor rendben van.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 9.

9. | Ellenőrizze a rögzítőfék-kapcsolót. A kapcsoló rendben van? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 10. NEM - Cserélje ki a rögzítőfék-kapcsolót.n

10. | Szerelje ki a műszercsoportot.

11. | Testelje a műszercsoport C (30P) csatlakozó 7. sz. érintkezőjét egy áthidalóvezetékkel.

12. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba. Világítani kezd a fékrendszer-ellenőrző lámpa? IGEN - Javítsa meg a szakadást a rögzítőfék-kapcsoló és a műszercsoport közötti vezetékben.n NEM - Cserélje ki a műszercsoportot.n

### A fékrendszer jelzőlámpa nem alszik ki

1. | Oldja ki a kéziféket. Kialszik a fékrendszer jelzőlámpa? IGEN - A rendszer ekkor rendben van.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 2.

2. | Ellenőrizze a rögzítőfék-kapcsolót. A kapcsoló rendben van? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 3. NEM - Cserélje ki a fékfolyadékszint-kapcsolót.n

3. | Ellenőrizze a fékfolyadék szintjét. A szint rendben van? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 4. NEM - Cserélje ki a rögzítőfék-kapcsolót.n

4. | Ellenőrizze a fékfolyadékszint-kapcsolót. A kapcsoló rendben van? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 5. NEM - Cserélje ki a fékfolyadékszint-kapcsolót.n

5. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

6. | Kösse le a negatív pólust az akkumulátorról.

7. | Csatlakoztassa le az ABS vezérlőegység 25 pólusú csatlakozóját.

8. | Csatlakoztassa vissza az akkumulátorkábelt.

9. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba. Kialszik a fékrendszer jelzőlámpa? IGEN - Cserélje ki az ABS modulátor vezérlőegységet.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 10.

10. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

11. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

12. | Kösse le a negatív pólust az akkumulátorról.

13. | Szerelje ki a műszercsoportot.

14. | Kösse le a műszercsoport C (30P) csatlakozót.

15. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a műszercsoport C (30P) csatlakozó 6. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa meg a testzárlatot a műszercsoport és az ABS vezérlőegység közötti vezetékben.n NEM - Javítsa meg a testzárlatot a fékrendszer-ellenőrző lámpa és a rögzítőfék-kapcsoló közötti vagy a fékrendszer-ellenőrző lámpa és a fékfolyadékszint-kapcsoló közötti vezetékben.n