## Belső kárpit eltávolítása / beszerelése - ajtó körzetében

## (Külső övfeszítővel)

Ezen a területen kiegészítő utasvédelmi rendszer alkatrészek találhatók. Mielőtt javítási vagy szerviz munkákat végezne, nézze meg a kiegészítő utasvédelmi rendszer alkatrészeinek elhelyezkedését, lásd a 62SAA00 alkatrész-számú Javítási útmutatóban.

MEGJEGYZÉS:

- Viseljen kesztyűt, hogy megvédje a kezét.
- Az alkatrészek feszítésekor használja a kézi eltávolító készletet, vagy valami ahhoz hasonló eszközt.
- Ügyeljen arra, hogy ne hajlítsa vagy ne karcolja meg a burkolatot és a burkolati elemeket.

Szerelje ki a burkolatot az ábrán látható módon. A baloldali lábvédő lemez kiszereléséhez, vegye ki a vezetőoldali műszerfal alsó borítólemezét.
Szerelje be a burkolatot a kiszereléshez képest fordított sorrendben, és figyeljen a következőkre:

- Cseréljen ki minden sérült rögzítőt.
- Nyomja be a rögzítőket biztosan a helyükre.
- Tegyen folyékony menetragasztót az első biztonsági öv rögzítőcsavarjára a visszaszerelés előtt.
- A rögzítőcsavarok beszerelése előtt győződjön meg róla, hogy a biztonsági övek nincsenek megcsavarodva vagy összecsomózódva.