## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P0507

DTC P0507: | Alapjárat vezérlőrendszer fordulatszáma magasabb a vártnál

MEGJEGYZÉS: Ha valamilyen hibakód a P0507 hibakóddal egyidejűleg tárolódott, akkor először annak a hibakódnak a hibakeresését végezze el, majd ellenőrizze újra a P0507 hibakódot.

1. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

2. | Végezze el a DTC adattörlést a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

3. | Indítsa be a motort. Járassa a motort 3,000 min-1 fordulatszámon terhelés nélkül (üresjáratban), amíg a hűtőventilátor be nem kapcsol, majd alapjáraton 1 percig.

4. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelenik a DTC P0507? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 5. NEM - Időszakosan fennálló hiba, a rendszer ekkor rendben van.n

5. | Ellenőrizze a következő alkatrészek vákuum-tömítettségét: PCV szelep PCV gumicső Elpárologtató vízzsák leeresztőcsapja Pillangószelepház Fékerőrásegítő gumicső Van vákuumtömítetlenség az alkatrészeken? IGEN - Javítsa meg vagy cserélje ki a hibás alkatrészeket, majd folytatás a következő lépéssel: 6 NEM - Folytatás a következő lépéssel: 6.

6. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

7. | Végezze el a motorvezérlő egység visszaállítását a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

8. | Folytassa le az ETCS tanulási eljárást.

9. | Indítsa be a motort. Járassa a motort 3,000 min-1 fordulatszámon terhelés nélkül (üres helyzetben), amíg a hűtőventilátor be nem kapcsol, majd alapjáraton egy percig.

10. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a P0507 hibakód kijelzésre került, ellenőrizze a másodlagos levegő tömítetlenséget, majd folytatás a következő lépéssel 1. Ha megjelennek más időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k, akkor folytassa a kijelzett DTC hibakereséssel. NEM - A hibakeresés készen van.n