## Első ülés szétszerelése/összeszerelése - kézi magasságállítás esetén

Néhány modellnél: Ezen a területen SRS-alkatrészek találhatóak Mielőtt javítási vagy szerviz munkákat végezne, nézze meg az SRS alkatrészek elhelyezkedését, valamint az óvintézkedéseket és eljárásokat az SRS fejezetben.
MEGJEGYZÉS:

- Legyen óvatos, nehogy elszakítsa a varrásokat, vagy megsértse az üléshuzatokat.
- Viseljen kesztyűt, hogy megvédje a kezét.
- Amikor egy laposvégú csavarhúzóval feszít, fedje be védőszalaggal, hogy megelőzze a sérülést.
- A baloldali ülés látható az ábrán, a jobboldali ülés szimmetrikus.

Szerelje szét az ülést a bemutatott módon.

#### Szerelje össze az ülést a szétszereléshez képest fordított sorrendben, és figyeljen a következőkre:

- Tegyen univerzális kenőzsírt az üléssín mozgó részeire.
- Hogy az üléspárna-burkolatban elkerülje a gyűrődéseket, egyenletesen feszítse rá az anyagot a betétre.