## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P0489

DTC P0489: | EGR szelep áramkör alacsony feszültség

1. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

2. | Végezze el a DTC adattörlést a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

3. | Végezze el a kipufogógáz-visszavezetés tesztelést a HDS műszerrel az ELLENŐRZÉS menüben. Az eredmény rendben van? IGEN - Időszakosan fennálló hiba, a rendszer ekkor rendben van. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők az EGR szelepnél és az ECM-nél.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 4.

4. | A gyújtáskapcsolót kapcsolja KI (OFF), és várjon 10 másodpercig.

5. | Csatlakoztassa le az EGR szelep 6-pólusú csatlakozóját.

6. | Csatlakoztassa az ECM teszt vezetékköteget és az érintkező ellenőrző dobozt csak a kábelkötegre, az ECM-re ne.

7. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a diagnosztikai csatlakozó doboz 124. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa a rövidzárlatot az ECM 5.sz. csatlakozójának 3.sz. érintkezője (diagnosztikai csatlakozó doboz 124.sz. érintkező) és az EGR szelep között, majd folytassa a következő lépéssel 12. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 8.

8. | Az EGR szelep felőli oldalon ellenőrizze az elektromos vezetést az EGR szelep 6-pólusú csatlakozójának 4.sz. érintkezője és a karosszériatest között. Van elektromos vezetés? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 10. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 9.

9. | Az EGR szelep felőli oldalon mérje meg az ellenállást az EGR szelep 6-pólusú csatlakozójának 4. sz. és 6. sz. érintkezője között. 6.3-6.7 Wmérhető szobahőmérsékleten? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 20. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 10.

10. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

11. | Cserélje ki a kipufogógáz-visszavezető szelepet.

12. | Csatlakoztassa vissza az összes csatlakozót.

13. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

14. | Végezze el a motorvezérlő egység visszaállítását a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

15. | Folytassa le az ETCS tanulási eljárást.

16. | Indítsa be a motort. Járassa a motort 3,000 min-1 fordulatszámon terhelés nélkül (parkoló vagy üres helyzetben), amíg a hűtőventilátor be nem kapcsol, majd hagyja alapjáraton.

17. | Végezze el a kipufogógáz-visszavezetés tesztelést a HDS műszerrel az ELLENŐRZÉS menüben.

18. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a P0489 hibakód megjelenik, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők az EGR szelepnél és a motorvezérlő (ECM) egységnél, majd folytatás a következő lépéssel: 1 Ha megjelennek más időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k, akkor folytassa a kijelzett DTC hibakereséssel. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 19.

19. | Végezze el a kipufogógáz-visszavezetés tesztelést a HDS műszerrel az ELLENŐRZÉS menüben. Az eredmény rendben van? IGEN - A hibakeresés készen van.n NEM - Ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők az EGR szelepnél és a motorvezérlő egységnél, majd folytatás a következő lépéssel 16 és ellenőrizze újra.

20. | Szereljen be egy biztosan jó ECM-et.

21. | Indítsa be a motort. Járassa a motort 3,000 min-1 fordulatszámon terhelés nélkül (parkoló vagy üres helyzetben), amíg a hűtőventilátor be nem kapcsol, majd hagyja alapjáraton.

22. | Végezze el a kipufogógáz-visszavezetés tesztelést a HDS műszerrel az ELLENŐRZÉS menüben.

23. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a P0489 hibakód megjelenik, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők az EGR szelepnél és a motorvezérlő (ECM) egységnél, majd folytatás a következő lépéssel: 1 Ha megjelennek más időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k, akkor folytassa a kijelzett DTC hibakereséssel. NEM - Cserélje ki az eredeti motorvezérlő egységet.n