## Klímarendszer tesztje

## Nyomáspróba

Vizsgálati eredmények | Vonatkozó hibajelenségek | Valószínű ok | Megoldás
--- | --- | --- | ---
A kiömlési (nagy) nyomás rendellenesen nagy | A kompresszor leállítása után a nyomás 196 kPa-ra (2,0 kg/cm2, 28 psi) esik le gyorsan, majd fokozatosan tovább csökken. | Levegő van a rendszerben | Állítsa vissza, ürítse, és töltse fel újra a megadott mennyiséggel.
Nincsenek buborékok a nézőüvegben, ha a kondenzátort víz hűti. | Túl sok hűtőközeg van a rendszerben | Nyerje vissza, ürítse ki, és töltse fel az előírt mennyiséggel.
A kondenzátoron kersztül a légáramlás csökkent, vagy megszünt. | Eltömődött kondenzátorlemezek A kondenzátor ventilátor nem működik megfelelően. | Tisztítsa meg Ellenőrizze a feszültséget és a ventilátor fordulatszámát. Ellenőrizze a ventilátor forgási irányát.
A kondenzátorba menő vezeték túl meleg. | Korlátozott hűtőközeg áramlás a rendszerben | Eldugult vezetékek
A kiömlési nyomás rendellenesen alacsony | Túl sok buborék a nézőüvegben; a kondenzátor nem meleg. | Elégtelen mennyiségű hűtőközeg van a rendszerben. | Ellenőrizze a szivárgást Töltő rendszer.
A nagy és a kis nyomás a kompresszor leállása után hamar kiegyenlítődik. A kis nyomás nagyobb a szokásosnál. | Hibás kompresszor ürítőszelep. Hibás kompresszor tömítés | Cserélje ki a kompresszort.
A tágulási szelep kimenete nem fagyott, a kisnyomású műszer vákuumot jelez. | Hibás tágulási szelep Nedvesség van a rendszerben | Cserélje ki. Nyerje vissza, ürítse ki, és töltse fel az előírt mennyiséggel.
A szívási (kis) nyomás rendellenesen alacsony | Túl sok buborék a nézőüvegben; a kondenzátor nem meleg. | Elégtelen mennyiségű hűtőközeg van a rendszerben. | Szüntesse meg a tömítetlenségeket. Nyerje vissza, ürítse ki, és töltse fel az előírt mennyiséggel. Töltse fel szükség szerint.
A tágulási szelep nem fagyott, és a kisnyomású vezeték nem hideg. A kisnyomású műszer vákuumot jelez. | Fagyott tágulási szelep (nedvesség van a rendszerben). Hibás tágulási szelep | Nyerje vissza, ürítse ki, és töltse fel az előírt mennyiséggel. Cserélje ki a tágulási szelepet.
A kiömlési hőmérséklet alacsony, és a szellőzőkből jövő légáramlás le van fojtva. | Fagyott elpárologtató | Járassa a ventilátort kikapcsolt kompresszorral, majd ellenőrizze az elpárologtató-hőmérsékletérzékelőt.
A tágulási szelep fagyott. | Eltömődött tágulási szelep | Tisztítsa meg, vagy cserélje ki.
A szívónyomás rendellenesen nagy | A kisnyomású cső és az ellenőrző csatlakozás hidegebb, mint az elpárologtató körüli hőmérséklet. | A tágulási szelep túl hosszú ideig van nyitva | Javítsa meg, vagy cserélje ki.
A szívónyomás lecsökken, ha a kondenzátort lehűti a víz. | Túl sok hűtőközeg van a rendszerben | Nyerje vissza, ürítse ki, és töltse fel az előírt mennyiséggel.
A magas és az alacsony nyomás hamar kiegyenlítődik a kompresszor leállása után, és mindkét műszer lüktet működés közben. | Hibás tömítés Hibás nagynyomású szelep Idegen részecske szorult a nagynyomású szelepbe. | Cserélje ki a kompresszort.
A szívási és az ürítési nyomás rendellenesen nagy | A kondenzátoron keresztül áramló levegő le van fojtva. | Eltömődött kondenzátor vagy hűtő bordák A kondenzátor ventilátor nem működik megfelelően. | Tisztítsa meg Ellenőrizze a feszültséget és a ventilátor fordulatszámát. Ellenőrizze a ventilátor forgási irányát.
Nincsenek buborékok a nézőüvegben, ha a kondenzátort víz hűti. | Túl sok hűtőközeg van a rendszerben | Nyerje vissza, ürítse ki, és töltse fel az előírt mennyiséggel.
A szívási és a kiömlési nyomás rendellenesen alacsony | A kisnyomású tömlő és a fém csővég környezete hidegebb, mint az elpárologtató. | Eltömődött vagy megtört kisnyomású tömlő részek | Javítsa meg, vagy cserélje ki.
A tágulási szelep körüli hőmérséklet sokkal alacsonyabb a gyűjtő/szárító körüli értékhez képest. | Eltömődött nagynyomású vezeték | Javítsa meg, vagy cserélje ki.
Hűtőközeg szivárgások | A kompresszor tengelykapcsoló szennyezett. | A kompresszor tengely tömítése szivárog | Cserélje ki a kompresszort.
A kompresszor csavarja(i) szennyezett(ek). | Szivárgás a csavar(ok) körül | Húzza meg a csvar(ok)at, vagy cserélje ki a kompresszort.
A kompresszor tömítés olajtól nedves. | A tömítés szivárog. | Cserélje ki a kompresszort.

## Teljesítmény ellenőrzés

Sűrített levegő és R-134a keveréke gyúlékony gőzt alkot. A gőz eléghet vagy felrobbanhat, amely súlyos sérülést okoz. Soha ne használjon sűrített levegőt R-134a szerviz készülék vagy gépjármű klímarendszerek nyomáspróbájához.

A klímarendszer hűtőközeg vagy kenőanyag gőze irritálhatja a szemet, orrot vagy torkot. Legyen óvatos a szervizkészülék csatlakoztatásakor. Ne lélegezze be a hűtőközeget vagy a gőzét.

A teljesítmény ellenőrzés segít meghatározni, hogy a klímaberendezés rendszer az előírásoknak megfelelően működik.
Csak a HFC-134a (R-134a) hűtőközegnek megfelelő szerviz készüléket használjon.
Ha véletlen rendszer leengedés fordulna elő, a munka folytatása előtt szellőztesse ki a munkaterületet.
Az R-134a szervizkészülék vagy gépjármű klímarendszerek nyomáspróbáját vagy tömítettség ellenőrzését nem szabad sűrített levegővel végezni.
További egészségügyi és biztonsági információt kaphat a hűtőközeg és a kenőanyag gyártójától.

1. | Csatlakoztasson egy R-134a hűtőközeg visszanyerő/újrahasznosító/töltő készüléket a nagynyomású szervíz csatlakozóhoz, és a kisnyomású szervíz csatlakozóhoz, követve a készülék gyártóművi utasításait.

2. | Határozza meg a relatív páratartalmat és levegő hőmérsékletet.

3. | Szerelje le a belső kesztyűtartót.

4. | Engedjen be egy hőmérőt (A) a központi kifúvónyilásba és helyezzen el egy másik hőmérőt (B) a ventilátor közelébe.

5. | Ellenőrzési körülmények: Kerülje a közvetlen napsugárzást. Nyissa fel a motorháztetőt. Nyissa ki az első ajtókat. Állítsa a hőmérséklet-szabályozó tárcsát a leghidegebbre, az üzemmód választó kapcsolót a szellőzésre, és a belsőlevegő keringető és választó kart a visszakeringetésre. Kapcsolja be a klímaberendezés-kapcsolót és a ventilátor kapcsolót állítsa Max-ra. Járassa a motort 1500 f/p (min-1) fordulatszámon. Ne legyen vezető vagy utas a gépjárműben.

6. | Miután a klímaberendezés a fenti ellenőrzési feltételeknek megfelelően 10 percig járt, olvassa le a középső kifúvónyílásban a hőmérsékletet, a kesztyűtartó mögötti ventilátoregységhez közel a beszívási hőmérsékletet, valamint a magas és alacsony rendszernyomást a klímaberendezés műszereiről.

7. | Az ábra kitöltése: Jelölje be a szállítási hőmérsékletet egy függőleges vonallal. Jelölje be a bemeneti hőmérsékletet (környezeti levegő hőmérséklet) az alsó vonalon. Húzzon felfelé egy vonalat a levegő hőmérséklettől a páratartalomig Tegyen egy-egy pontot 10 %-kal a páratartalom felett és alatt. Mindkét pontból húzzon egy vízszintes vonalat a szállítási hőmérsékleten keresztül. A szállítási hőmérsékletnek a két vonal közé kell esnie. Ugyanilyen módon végezze el az alacsony oldali nyomáspróbát és a magas oldali nyomáspróbát. A vonalon kívüli mért érték azt jelentheti, hogy további vizsgálatra van szükség.
Példa | Beszívási hőmérséklet (száraz levegő) | 30°C, relatív páratartalom 70%
Beszívási hőmérséklet (nedves levegő) | 25,5°C
Beszívási nyomás: | 29 kPa (0,3 kg/cm2)
Kifúvási hőmérséklet: | 15,2°C
Kifúvási nyomás | 196 kPa (2,0 kg/cm2)
Eredmények | normál üzemi tartományon belül |