## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: 65

DTC 65: | VSA nyomásérzékelő (kopásálló)

1. | A HDS-szel törölje a DTC-ket.

2. | A gyújtáskapcsolót fordítsa az OFF, majd az ON (II) állásba.

3. | Ellenőrizze a DTC-t. Megjelenik a DTC 62? IGEN - Ellenőrizze, nincsenek-e laza csatlakozóérintkezők a VSA vezérlőegység 46P csatlakozójában, és szükség szerint javítsa meg. Ha az érintkezők rendben vannak, cserélje ki a VSA modulátor-vezérlőegységet.n NEM - A rendszer ekkor rendben van.n