## Biztosítékház-fedél eltávolítása/beszerelése

MEGJEGYZÉS:

- Ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg a műszerfalat, és a kapcsolódó alkatrészeket.
- Balkormányos látható az ábrán; a jobbkormányos szimmetrikus.

1. | Szerelje le a biztosítékdoboz fedelét (A) úgy, hogy hátrahúzza.

2. | Szerelje ki a csavarokat (B, C), oldja a rögzítőket (D) és a kampókat (E) úgy, hogy hátrahúzza a vezetőoldali tálca burkolatot (F), majd szerelje ki.

3. | Szerelje vissza a burkolatot és a fedelet a kiszereléshez képest fordított sorrendben. Nyomja be a rögzítőket és a kampókat biztosan a helyükre.