## Első ajtókárpit cseréje

1. | Szerelje ki az első belső sárvédőt, ha szükséges.

2. | Nyissa ki az első ajtót. Az ajtó belső oldaláról szerelje ki az első sárvédő védőburkolatot (A) és az első sárvédőt tartó rögzítőket.

3. | A kerékdobból szerelje ki a rögzítőt (A), és oldja a rögzítőt (B), majd szerelje ki az első sárvédő védőburkolatot (C).

4. | Szerelje vissza a sárvédő védőburkolatot a kiszereléshez képest fordított sorrendben, és figyeljen a következőkre: Cseréljen ki minden sérült rögzítőt. Mielőtt beszerelné az ajtó felső és alsó részének rögzítőit, megfelelően szerelje fel az első sárvédő védőburkolatot az első sárvédőre (D), ahogy az ábrán látható.