## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: 1-4

DTC 1-4: | Rövidzár az akkumulátor pozitív pólusa felé a vezetőoldali légzsák felfúvóban

Szükséges célszerszámok
Kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) felfúvó szimulátor ( 07SAZ-TB4011A)

Kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) C szimulátor vezeték ( 07TAZ-SZ5011A)

1. | Törölje a diagnosztikai hibakód (DTC) memóriát.

2. | Fordítsa a gyújtáskapcsolót ON (II) állásba, és ellenőrizze, hogy a kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) jelzőlámpa körülbelül 6 másodpercre felgyullad, majd kialszik. A kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) jelzőlámpa égve marad? IGEN - Folytassa a következő lépéssel: 3. NEM - Időszakos hiba, a rendszer ekkor rendben van. Folytassa az időszakos hibák hibakeresésével.

3. | Kapcsolja ki a gyújtáskapcsolót. Kösse le az akkumulátor negatív kábelt, és várjon 3 percet.

4. | Kösse le a D1o csatlakozót a D1i csatlakozóról (A).

5. | Csatlakoztassa a célszerszámot (2 W csatlakozó) a D1i csatlakozóhoz (A).

6. | Kösse vissza az akkumulátor negatív kábelt.

7. | Törölje a diagnosztikai hibakód (DTC) memóriát.

8. | Olvassa le a diagnosztikai hibakódot ( DTC). Megjelenik a DTC 1-4? IGEN - Folytassa a következő lépéssel: 9. NEM - Rövidzár az akkumulátor pozitív pólusa felé a vezetőoldali légzsákban; cserélje ki a vezetőoldali légzsákot.n

9. | Kösse le az akkumulátor negatív kábelt, és várjon 3 percet.

10. | Kösse le az U1o csatlakozót (A) a kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) egységről (B).

11. | Kösse vissza az akkumulátor negatív kábelt.

12. | A gyújtáskapcsolót fordítsa ON (II) állásba.

13. | Kösse le a kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) felfúvó szimulátort (célszerszám) a kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) C szimulátor vezetékéről.

14. | Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a a kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) C szimulátor vezeték (célszerszám) A érintkezője és a karosszéria testelés között, valamint a B érintkező és a karosszéria testelés között. Legfeljebb 0,5 V-nak kell lennie. Az ellenállás az előírt értékű? IGEN - Hibás kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) egység; cserélje ki a kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) egységet.n NEM - Folytassa a következő lépéssel: 15.

15. | Kapcsolja ki a gyújtáskapcsolót.

16. | Kösse le a D2i csatlakozót (A) a D2o csatlakozóról (B).

17. | Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a a kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) C szimulátor vezeték (célszerszám) A érintkezője és a karosszéria testelés között, valamint a B érintkező és a karosszéria testelés között. Legfeljebb 0,5 V-nak kell lennie. Az ellenállás az előírt értékű? IGEN - Cserélje ki a műszerfal vezetékköteget.n NEM - Cserélje ki a kábeldobot.n