## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P0301, P0302, P0303, P0304

DTC P0301: | 1. sz. henger gyújtáshiba
DTC P0303: | 3. sz. henger gyújtáshiba

MEGJEGYZÉS:
Először a következő DTC-k hibakeresését végezze el, ha valamelyikük a véletlenszerű gyújtáshiba DTC-vel együtt tárolódott le.
P0068, P0106, P0107, P0108: Szívócsonk abszolút nyomás (MAP) érzékelő
P0171, P0172: Üzemanyagrendszer
P0201-P0204, P0261, P0262, P0264, P0265, P0267, P0268, P0270, P0271: Befecskendező
P0335, P0339: Forgattyústengely-helyzet (CKP) érzékelő
P0342, P0343, P0344: VEZÉRMŰTENGELY-HELYZETÉRZÉKELŐ (CMP)
P0351-P0358: Gyújtótekercs
P0506, P0507: Alapjárati vezérlő rendszer
P0401, P0403, P0404, P0405, P0406, P0409, P0489, P0490: Kipufogógáz-visszavezetés (EGR) rendszer

1. | Jegyezze fel a következő hiba fennállásakor rögzített adatokat. Motorfordulatszám Járműsebesség Pillangószelep-helyzet CLV

2. | Végezze el a DTC adattörlést a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

3. | Indítsa be a motort (üres helyzetben), majd járassa alapjáraton.

4. | Figyelje a DTC P0301, P0302, P0303 vagy P0304 OBD STATUS-át a DTCs MENU-ben a HDS-sel. FAILED (NEM MEGFELELŐ)? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 9. NEM - Ha PASSED (MEGFELELŐ), folytatás a következő lépéssel: 5. Ha EXECUTING (FOLYAMATBAN), akkor folyamatosan tartsa a menetkörülményeket, amíg meg nem jelenik az eredmény. Ha Out of CONDITION (Nem tesz eleget a FELTÉTELEKNEK), akkor várjon néhány percet, és ellenőrizze újra.

5. | Ellenőrizze a CYL1 MISFIRE, a CYL2 MISFIRE, a CYL3 MISFIRE és/vagy a CYL4 MISFIRE értékét a DATA LIST-ben (ADATLISTA) 10 percig a HDS-sel. Mutat a CYL1 MISFIRE, a CYL2 MISFIRE, a CYL3 MISFIRE és/vagy a CYL4 MISFIRE gyújtási hiba számokat? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 9. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 6.

6. | Végezzen próbautat a gépjárművel néhány percig a hiba fennállásakor rögzített adatok felvételének tartományában

7. | Figyelje a DTC P0301, P0302, P0303 vagy P0304 OBD STATUS-át a DTCs MENU-ben a HDS-sel. FAILED (NEM MEGFELELŐ)? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 9. NEM - Ha PASSED (MEGFELELŐ), folytatás a következő lépéssel: 8. Ha EXECUTING (FOLYAMATBAN), akkor folyamatosan tartsa a menetkörülményeket, amíg meg nem jelenik az eredmény. Ha Out of CONDITION (Nem tesz eleget a FELTÉTELEKNEK), akkor folytatás a következő lépéssel: 6 és ellenőrizze újra.

8. | Ellenőrizze a CYL1 MISFIRE, a CYL2 MISFIRE, a CYL3 MISFIRE és/vagy a CYL4 MISFIRE értékét a DATA LIST-ben (ADATLISTA) 10 percig a HDS-sel. Mutat a CYL1 MISFIRE, a CYL2 MISFIRE, a CYL3 MISFIRE és/vagy a CYL4 MISFIRE gyújtási hiba számokat? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 9. NEM - Időszakosan fennálló hiba, a rendszer ekkor rendben van.n

9. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

10. | Cserélje ki a hibás henger gyújtótekercsét egy másik henger gyújtótekercsére. Az első gyújtótekercs és a hátsó gyújtótekercs egyszerre cserélendő. Az első gyújtótekercset nem lehet felcserélni a hátsó gyújtótekerccsel, mivel különböző a formájuk.

11. | Végezzen próbautat a gépjárművel néhány percig a hiba fennállásakor rögzített adatok felvételének tartományában

12. | Ellenőrizze a CYL1 MISFIRE, a CYL2 MISFIRE, a CYL3 MISFIRE és/vagy a CYL4 MISFIRE értékét a DATA LIST-ben (ADATLISTA) 10 percig a HDS-sel. Mutat a CYL1 MISFIRE, a CYL2 MISFIRE, a CYL3 MISFIRE és/vagy a CYL4 MISFIRE gyújtási hiba számokat? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 13. NEM - Szakaszos gyújtáshiba a gyújtótekercs csatlakozó rossz érintkezése miatt (jelenleg nincs gyújtáshiba). Győződjön meg róla, hogy a gyújtótekercs csatlakozások érintkezése biztos.n

13. | Határozza meg, hogy melyik hengerben volt a gyújtáshiba. A gyújtáshiba abban a hengerben van, amelyikben kicserélte a gyújtótekercset? IGEN - Cserélje ki a hibás befecskendezot .folytatás a következő lépéssel 26 NEM - Folytatás a következő lépéssel: 14.

14. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

15. | Cserélje ki a hibás henger gyújtógyertyáját egy másik henger gyújtógyertyájára. MEGJEGYZÉS: Az elülső gyújtógyertya és a hátsó gyújtógyertya egyszerrel cserélendő.

16. | Végezzen próbautat a gépjárművel néhány percig a hiba fennállásakor rögzített adatok felvételének tartományában

17. | Ellenőrizze a CYL1 MISFIRE, a CYL2 MISFIRE, a CYL3 MISFIRE és/vagy a CYL4 MISFIRE értékét a DATA LIST-ben (ADATLISTA) 10 percig a HDS-sel. Mutat a CYL1 MISFIRE, a CYL2 MISFIRE, a CYL3 MISFIRE és/vagy a CYL4 MISFIRE gyújtási hiba számokat? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 18. NEM - Szakaszos gyújtáshiba a gyújtógyertya elkormozódása miatt (jelenleg nincs gyújtáshiba).

18. | Határozza meg, hogy melyik hengerben volt a gyújtáshiba. A gyújtáshiba abban a hengerben van, amelyikben cserélte a gyújtógyertyát? IGEN - Cserélje ki a hibás gyújtógyertyát, majd folytatás a következő lépéssel: 26. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 19.

19. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

20. | Cserélje ki a hibás henger befecskendező fúvókáját egy másik henger befecskendező fúvókájára.

21. | Indítsa be a motort, és járassa alapjáraton 2 percig.

22. | Végezzen próbautat a gépjárművel néhány percig a hiba fennállásakor rögzített adatok felvételének tartományában

23. | Ellenőrizze a CYL1 MISFIRE, a CYL2 MISFIRE, a CYL3 MISFIRE és/vagy a CYL4 MISFIRE értékét a DATA LIST-ben (ADATLISTA) 10 percig a HDS-sel. Mutat a CYL1 MISFIRE, a CYL2 MISFIRE, a CYL3 MISFIRE és/vagy a CYL4 MISFIRE gyújtási hiba számokat? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 24. NEM - Szakaszos gyújtáshiba a befecskendező fúvóka csatlakozó rossz érintkezése miatt (jelenleg nincs gyújtáshiba). Ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a befecskendező fúvókánál.n

24. | Határozza meg, hogy melyik hengerben volt a gyújtáshiba. A gyújtáshiba abban a hengerben van, amelyikben kicserélte a befecskendezőt? IGEN - Cserélje ki a hibás befecskendező fúvókát, majd folytassa a következő lépéssel: 26. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 25.

25. | Végezzen motor kompresszió és henger tömítettség vizsgálatot. A motor mindkét vizsgálat során megfelelt? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 33. NEM - Javítsa meg a motort, majd folytassa a következő lépéssel: 26.

26. | Csatlakoztassa vissza az összes csatlakozót.

27. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

28. | Végezze el a motorvezérlő egység visszaállítását a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

29. | Folytassa le az ETCS tanulási eljárást.

30. | Végezzen próbautat a gépjárművel néhány percig a hiba fennállásakor rögzített adatok felvételének tartományában

31. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - A DTC P0301, P0302, P0303 vagy P0304 megjelenése esetén ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a gyújtótekercsnél, a befecskendezőnél és az ECM-nél, majd folytassa a DTC P0300, P0301, P0302, P0303 vagy P0304 hibakeresésével. Ha megjelennek más időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k, akkor folytassa a kijelzett DTC hibakereséssel. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 32.

32. | Figyelje a DTC P0301, P0302, P0303 vagy P0304 OBD STATUS-át a DTCs MENU-ben a HDS-sel. PASSED (MEGFELELŐ) jelenik meg? IGEN - A hibakeresés készen van.n NEM - Ha FAILED (NEM MEGFELELŐ), folytatás a következő lépéssel: 1 és ellenőrizze újra. Ha EXECUTING (FOLYAMATBAN), akkor folyamatosan tartsa a menetkörülményeket, amíg meg nem jelenik az eredmény. Ha Out of CONDITION (Nem tesz eleget a FELTÉTELEKNEK), akkor folytatás a következő lépéssel: 30 és ellenőrizze újra.

33. | Szereljen be egy biztosan jó ECM-et.

34. | Végezzen próbautat a gépjárművel néhány percig a hiba fennállásakor rögzített adatok felvételének tartományában

35. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a DTC P0301, P0302, P0303 vagy P0304 megjelenik, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a befecskendezőnél, a gyújtótekercsnél és az ECM-nél, majd folytatás a következő lépéssel: 1. Ha megjelennek más időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k, akkor folytassa a kijelzett DTC hibakereséssel. NEM - Cserélje ki az eredeti motorvezérlő egységet.n