## Üzemanyag-vezetékkel/gyorscsatlakozó szerelvényekkel kapcsolatos óvintézkedések

Az üzemanyagcső-/gyorskötésű szerelvények csatlakoztatják a közös üzemanyagcsövet (A) az üzemanyag-tápvezeték tömlőhöz (B), az üzemanyag-tápvezeték tömlőt (B) az üzemanyag vezetékhez (C) és az üzemanyagcsövet (D) az üzemanyagtartály egységhez (E). Az üzemanyagellátó vezeték, az üzemanyagtartály-egység, vagy az üzemanyagtartály ki- vagy beszerelésekor szükséges a gyorscsatlakozók csatlakoztatása vagy lecsatlakoztatása.
Figyeljen a következőre:

- Az üzemanyag-tápvezeték (B), az üzemanyag cső (D) és az üzemanyag gyorscsatlakozók (E) nem hőállóak; legyen óvatos, hogy ne sértse meg őket hegesztés, vagy más hőfejlesztő művelet közben.
- Az üzemanyag tápvezeték (B), az üzemanyagcső (D), és a gyorscsatlakozók (F) nem savállóak; ne érintse meg őket olyan törlőkendővel, amit akkumulátor elektrolit feltörlésére használt. Cserélje ki őket, ha elektrolittal, vagy valami hasonlóval kerültek érintkezésbe.
- Az üzemanyag ellátóvezeték (B), az üzemanyagcső (D) és a gyorscsatlakozók (F) csatlakoztatásakor vagy lekötésekor legyen óvatos, nehogy túlságosan meghajlítsa, vagy megcsavarja őket. Cserélje ki, ha sérültek.

Egy lecsatlakoztatott gyorscsatlakozót újra lehet csatlakoztatni, de az illeszkedő vezetéken lévő rögzítőt nem szabad többet használni, ha leszerelték a vezetékről. Cserélje ki a rögzítőt, a következő esetekben:

- üzemanyag-csatorna csere.
- az üzemanyag vezetéket cseréli ki.
- üzemanyag-szivattyú csere.
- üzemanyagszűrő csere.
- üzemanyagszint-jeladóegység csere.
- ha leszerelték a vezetékről.
- ha sérült.

Rögzítő elhelyezkedése | Gyártó | Rögzítő színe
--- | --- | ---
Motortér üzemanyag tápvezeték tömlő, közös üzemanyagcső felőli oldal | Tokai | Kék zöld
Motortér üzemanyag tápvezeték tömlő, üzemanyagvezeték felőli oldal | Tokai | zöld
Üzemanyagtartály-egység | Sanoh | fehér