## Gépkocsi belső hőmérsékletérzékelő cseréje

MEGJEGYZÉS: Az ábrán a balkormányos típus látható, a jobbkormányos típus hasonló.

1. | Szerelje le aműszeregységet.

2. | Csatlakoztassa le a 2-pólusú csatlakozót (A) és a légtömlőt (B). Szerelje ki a lemezcsavart, a belsőtér-hőmérsékletérzékelőt (C) és a konzolt (D) (balkormányos modell) a műszerfalból.

3. | A kiszereléshez képest fordított sorrendben szerelje be az érzékelő. Ügyeljen a légtömlő megfelelő rögzítésére.