## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: K

K diagnosztikai hibakód jelző: | Hibás a levegőkeverés-vezérlő mechanizmus, az ajtó vagy a motor

1. | A gyújtáskapcsoló KI majd BE (II) állásba fordításával törölje a hibakódot.

2. | Különböző üzemmódokban működtesse a klímaszabályozó rendszert.

3. | Az öndiagnosztikai futtatásával ellenőrizze a diagnosztikai hibakódokat. Megjelenik a K hibakód? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 4. NEM - Időszakosan fennálló hiba.n

4. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

5. | Ellenőrizze a levegőkeverés vezérlőmotorját. A levegőkeverés vezérlőmotorja rendben van? IGEN - Helyettesítse egy biztosan jó klímaberendezés-vezérlőegységgel, és ellenőrizze újra. Ha a hibajelenség megszűnik vagy az ellenőrző lámpa kialszik, cserélje ki az eredeti klímaberendezés-vezérlő egységet.n NEM - Cserélje ki a levegőkeverés vezérlőmotorját, vagy javítsa meg a levegőkeverés-vezérlő mechanizmust vagy az ajtókat.n