## Önindító cseréje

1. | Csatlakoztassa le a negatív kábelt az akkumulátorról, majd csatlakoztassa le a pozitív kábelt.

2. | Szerelje le a burkolólemezt.

3. | Csatlakoztassa le az indítókábelt (A) a mágneskapcsoló B csatlakozójáról , majd csatlakoztassa az S érintkezőből jövő fekete/fehér vezetéket (B).

4. | Szerelje ki az önindítót tartó két csavart, majd vegye ki az önindítót.

5. | Szerelje be az önindítót a kiszereléshez képest fordított sorrendben. Győződjön meg róla, hogy a kör alakú csatlakozó sajtolt oldala (A) néz kifelé.

6. | Csatlakoztassa az akkumulátor pozitív és a negatív kábelét az akkumulátorhoz.