## HID kábelköteg komplett cserekészlet

1. | Szerelje ki a fényszórót.

2. | Vegye ki a HID izzót a fényszóróból.

3. | Kösse le a 2-pólusú csatlakozót (A) az országúti/tompított átkapcsoló mágnestekercsről (B).

4. | Forgassa a csatlakozót (C) 45°-kal balra, hogy kivehesse a fényszóró házból (D).

5. | Csúsztassa el a diódát (E), és vegye ki a teljes kábelkorbácsot (F).

6. | Szerelje be a kiszereléshez képest fordított sorrendben.

7. | Kicserélés után állítsa be a fényszórót.