## Motor-kompresszió ellenőrzése

1. | Melegítse fel a motort a rendes üzemi hőmérsékletre (a hűtőventilátor bekapcsol).

2. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

3. | Szerelje ki a programozott üzemanyag-befecskendezés (PGM-FI) 2. főrelét.

4. | Indítsa be a motort, és járassa amíg leáll.

5. | Szerelje ki a négy első gyújtótekercset.

6. | Szerelje ki a négy első gyújtógyertyát.

7. | Csatlakoztassa a kompressziómérő műszert a gyújtógyertya-furathoz. MEGJEGYZÉS: Olyan kompressziómérő műszert használjon, amelynek csatlakoztatási hossza (az él és a perem közötti távolság) kisebb 23mm-nél.

8. | Csatlakoztasson egy fordulatszámmérőt.

9. | Nyissa ki teljesen a fojtószelepet, majd forgassa a motort az önindítóval, és mérje meg a kompressziót.
Kompressziónyomás:
Nagyobb, mint 980 kPa (10,0 kg/cm2)

10. | Mérje meg a kompressziót a többi hengerben.
Maximális eltérés:
Legfeljebb 200 kPa (2,0 kp/cm2)

11. | Ha a kompresszió nem az előírt értékhatárok közé esik, ellenőrizze a következő tételeket, majd mérje meg újra a kompressziót. Sérült vagy kopott szelepek és szelepülékek Sérült hengerfejtömítés Sérült vagy kopott dugattyúgyűrűk Sérült vagy kopott dugattyú és hengerfurat