## Kézi kapcsolású sebességváltó főtengelyének összeszerelése

### Robbantott ábra

Szükséges célszerszámok
Sajtolószerszám, belső átmérő 40 mm ( 07746-0030100)

Toldalék, belső átmérő 30 mm ( 07746-0030300)
MEGJEGYZÉS: Ha a művelet során szükséges, nézze meg a robbantott ábrát.

1. | Tisztítsa meg az összes alkatrészt oldószerben, szárítsa meg, és tegyen kenőanyagot az összes érintkező felületre a 3./4. és az 5. fokozat szinkronagy kivételével.

2. | Szerelje fel a 3. sebességfokozat fogaskereket, a csapágyát, a 3. sebességfokozat fogaskerék szinkrongyűrűjét és a szinkronrugót a tengelyre.

3. | Támassza alá a 2. sebességfokozat fogaskereket (A) acélhasábokkal, majd szerelje be a 3./4. sebességfokozat szinkronagyat (B) a célszerszámok és egy prés (C) használatával.

4. | Szerelje be a 3./4. fokozat szinkronperselyt (A), állítsa be a 3./4. fokozat szinkronpersely és agy ütközőit (B) . Beszerelés után ellenőrizze a 3./4. fokozat szinkronagy egység működését.

5. | Szerelje be a 4. sebességfokozat szinkronrugót és gyűrűt, a 4. sebességfokozat gyűrűt és csapágyát, a távtartó gallért, az 5. sebességfokozat fogaskerekét és csapágyát a tengelyre.

6. | Szerelje be az 5. sebességfokozat szinkronagyat (A) a célszerszámok és egy prés (B) használatával.

7. | Szerelje be az 5. fokozat szinkronperselyt.

8. | Szerelje be a szinkrongyűrűt, a kúpos gyűrűt, a távtartó gallért és a golyóscsapágyat.