## Gömbcsukló-gumiharang cseréje

Szükséges célszerszámok
Simmering-besajtoló, 37,8 mm ( 07974-6790000)

1. | Szerelje le a gumiharangot.

2. | Töltse fel az új gumiharang belsejét és peremét (A) friss kenőzsírral. Tartsa távol a kenőzsírt a gumiharang és az alsó keresztlengőkar felfekvő felületétől (B).

3. | Törölje le a kenőzsírt a csap (C) kúpos részéről, és tegyen friss kenőzsírt a tövére (D).

4. | Szerelje fel a gumiharangot a gömbcsukló csapra, majd óvatosan nyomja össze, hogy a benne lévő levegő eltávozzon. Ne engedje, hogy szennyeződés vagy más idegen anyag kerüljön a gumiharangba.

5. | Nyomja meg a gumiharangot a célszerszámmal, amíg az alja körben egyenletesen felfekszik az alsó keresztlengőkarra (A).

6. | A gumiharang beszerelése után töröljön le minden kenőzsírt a gömbcsukló csap kiálló részéről.