## Kézi kapcsolású sebességváltó előtéttengely-egység vizsgálata

1. | Ellenőrizze a fogaskerék felületét és a csapágy felületét, hogy nem kopott vagy sérült-e, majd mérje meg a főtengelyt az A, B és C pontokban. Ha a főtengely bármelyik része kisebb, mint a javítási határérték, cserélje ki egy újra.
Normál:
A (Golyóscsapágy felület): | 24 980-24 993 mm-
B (Tűgörgős csapágy felület): | 37 984-38 000 mm-
C (Tűgörgős csapágy felület): | 34 000-34 015 mm-
Javítási határérték: | A: 24,93 mm
| B: 37 934 mm
| C: 33,95 mm

2. | Ellenőrizze az ütést a kihajtótengely két végét alátámasztva. Forgassa át az előtéttengelyt két teljes fordulattal, amikor az ütést méri. Ha az ütés túllépi a javítási határértéket, cserélje ki az előtéttengelyt egy újra.
Normál: | 0,02 mm max.
Javítási határérték: | 0,05 mm