## Hűtőfolyadék-csere

1. | Indítsa be a motort. Állítsa a fűtés hőmérséklet-szabályozást maximumra, majd kapcsolja ki a gyújtást. Győződjön meg róla, hogy a motor és a hűtő érintésre hideg.

2. | Vegye le a hűtősapkát.

3. | Lazítsa meg a leeresztőcsavart (A), és engedje le a hűtőfolyadékot.

4. | Csavarja ki a leeresztőcsavart (A) a hengerblokk első oldalán.

5. | Miután a hűtőfolyadékot leeresztette, szerelje vissza a leeresztőcsavart új alátéttel.

6. | Húzza meg biztosan a hűtő leeresztőcsavart.

7. | Töltse fel a kiegyenlítőtartályt a MAX jelölésig (A) eredeti Honda All Season Antifreeze minden évszakban megfelelő fagyálló folyadékkal vagy Coolant Type 2 hűtőfolyadékkal.

8. | Öntsön eredeti Honda All Season Antifreeze minden évszakban megfelelő fagyálló folyadékot vagy Coolant Type 2 hűtőfolyadékot a hűtőbe a betöltőcsonk aljáig. MEGJEGYZÉS: Használjon mindig eredeti Honda All Season Antifreeze minden évszakban megfelelő fagyálló folyadékot vagy Coolant Type 2-tőt. Ha nem Honda hűtőfolyadék használ korrózió léphet fel, aminek következtében a hűtőrendszer meghibásodhat, tönkremehet. Az eredeti Honda All Season Antifreeze minden évszakban megfelelő fagyálló folyadék és a Coolant Type 2 hűtőfolyadék 50% fagyálló folyadék és 50 % víz keveréke. Nem szükséges keveréket készíteni.
Motor-hűtőfolyadék utántöltési mennyiség [beleértve a kiegyenlítőtartály kapacitását, ami 0,4 [liter]:
3,6 [liter]

9. | Lazán helyezze fel a hűtősapkát.

10. | Indítsa be a motort és járassa, amíg bemelegszik ( a hűtőventilátor legalább kétszer bekapcsol).

11. | Állítsa le a motort. Ellenőrizze a szintet a hűtőben, és szükség esetén töltsön be eredeti Honda All Season Antifreeze minden évszakban megfelelő fagyálló folyadékot vagy Coolant Type 2 hűtőfolyadékot.

12. | Helyezze fel szorosan a hűtősapkát, majd ismét járassa a motort és ellenőrizze a tömítettséget.