## CVT eltávolítása

1. | Remove the splash shield.

2. | Szerelje ki a leeresztőcsavart (A) és engedje le az automata sebességváltóból az olajat (ATF). Szerelje vissza a leeresztőcsavart egy új tömítő alátéttel (B).

3. | Csatlakoztassa le először az akkumulátor negatív pólusát, majd csatlakoztassa le a pozitív pólusát is.

4. | Szerelje ki az akkumulátor leszorító tartóját, majd szerelje ki az akkumulátort és az akkumulátor-tartót.

5. | Szerelje ki a légszűrőházat és a légbeszívó csatornát.

6. | Szerelje ki az akkumulátor kábelbilincset az akkumulátor-talpról, majd szerelje ki az akkumulátor-talpat.

7. | Csatlakoztassa le a tiltó mágneskapcsoló csatlakozót (A) és a CVT hajtó szíjtárcsa fordulatszámérzékelő csatlakozót (B).

8. | Csatlakoztassa le a CVT indító tengelykapcsoló nyomásvezérlő szelep csatlakozóját (A), a CVT szíjtárcsa nyomásvezérlő szelep csatlakozót (B) és a CVT sebességváltó-vezérlőszelep csatlakozót (C).

9. | Szerelje ki a csavart (D), ami a kábelköteg fedelet (E) rögzíti, húzza ki a kábelköteg fedelet, és szerelje ki a tartójából (F).

10. | Szerelje ki az akkumulátor kábelbilincseit (A) a bilincstartókból (B), majd szerelje ki a sebességváltó-házon lévő bilincstartót (C).

11. | Szerelje ki a hűtőcsövet a csőbilincsből (D).

12. | Szerelje ki a rugós rögzítőt (A) és az alátéteket (B).

13. | Szerelje ki a csavarokat, amelyek a kapcsolóhuzal tartót rögzítik (C), majd válassza le a kapcsolókábelt (D) a vezérlőkarról (E).

14. | Csatlakoztassa le a sebességváltó-fokozat kapcsoló csatlakozót (A), és szerelje ki a kábelbilincset (B) a bilincstartóból (C).

15. | Csatlakoztassa le a CVT hajtott szíjtárcsa fordulatszám-érzékelő csatlakozóját (D) és a CVT fordulatszám-érzékelő csatlakozóját (E).

16. | Csatlakoztassa le a vákuumcsövet a benzingőzelszívó ürítőszelepéről, és szerelje ki a szívóelosztót rögzítő csavart, majd távolítsa el a vízvezetéket.

17. | Szerelje fel a motor emelőfület (A) a légszűrőház-tartóra (B).

18. | Szerelje ki a sebességváltóház rögzítőcsavarjait.

19. | Csatlakoztassa le az ATF hűtőcsöveket (A) az ATF hűtővezetékekről (B). Fordítsa az ATF hűtőtömlők végét felfelé, hogy megakadályozza az ATF kifolyását, majd dugaszolja be az ATF hűtőtömlőket és vezetékeket. Ellenőrizze, hogy nincs-e bármilyen jele a szivárgásnak a csőcsatlakozásoknál.

20. | Szerelje ki a tengelycsonkanyát (A), és ütögesse befelé a féltengelyt (B) műanyag kalapáccsal, hogy lehetővé tegye a célszerszám felhelyezését az alsó keresztlengőkar gömbcsuklóra.

21. | Illesszen be egy 5 mm-es imbuszkulcsot (C) a gömbcsukló csap tetejébe (D), és szerelje ki az anyákat (E), majd válassza szét az első összekötő stabilizátor-rudat a stabilizátortól.

22. | Szerelje ki a nyomtávrúd-gömbfejeken (H) lévő sasszegeket (F) és a gömbcsukló anyákat (G), majd válassza szét a kormánymű nyomtávrúd-gömbfejeket a kerékcsapágyházaktól (I).

23. | Szerelje ki a rugós rögzítőkart (J) és a koronás anyákat (K), majd válassza szét az alsó keresztlengőkarokat (L) a kerékcsapágyházaktól (L).

24. | Szerelje ki a kormánymű rögzítőcsavarjait, tartóját és merevítőjét, ami a kormánymű jobb oldalán helyezkedik el.

25. | Szerelje ki a kormányműrögzítés csavarjait és tartóját a kormánymű bal oldalán.

26. | Szerelje ki a hátsó felfüggesztő tartó rögzítőcsavarjait.

27. | Függessze fel a kormányművet a karosszériára egy kötéllel.

28. | Támassza alá az első segédkeretet egy 10 x 10 x 100 cm (4 x 4 x 40 in.) méretű fahasábal és egy emelővel.

29. | Szerelje ki a négy első segédkeret rögzítőcsavart, majd engedje le az első segédkeretet.

30. | Szerelje ki a féltengely gumiharang burkolatot.

31. | Feszítse ki a féltengelyeket, és szerelje ki őket a differenciálműből. Kenje be az összes finoman megmunkált felületet tiszta motorolajjal, majd kötözzön műanyag zacskókat a féltengely végeire.

32. | Szerelje ki a fűtött lambda-szonda (HO2S) csatlakozót és tartóját a lendítőkerékházról.

33. | Szerelje ki a lendkerékfedelet (A), és a forgattyústengely-szíjtárcsa forgatása közben szerelje ki a menesztőtárcsa csavarokat (6) (B).

34. | Helyezze az emelőt a sebességváltó alá.

35. | Szerelje ki a sebességváltó testkábel érintkezőt (A).

36. | Szerelje ki a sebességváltó-felfogó tartócsavart és anyákat, és a felfogó csavart (B), majd szerelje ki a sebességváltó-felfogó tartót (C).

37. | Szerelje ki a sebességváltóház rögzítőcsavarjait.

38. | Szerelje ki a sebességváltóház rögzítőcsavarjait, amelyek a sebességváltó hátsó alsó részén helyezkednek el.

39. | Húzza szét a sebességváltót a motortól, hogy kiszerelhesse a gépjárműből.

40. | Szerelje ki a lendkerék-egységet.

41. | Szerelje ki a légszűrőház-tartót.

42. | Szerelje ki a hátsó felfüggesztő tartót.

43. | Ellenőrizze a menesztőtárcsát (A), és cserélje ki, ha sérült.