## Klímaberendezés tüneti hibakeresés útmutató

Hibajelenség | Diagnosztikai eljárás | Ellenőrizze továbbá
--- | --- | ---
A kondenzátor ventilátor egyáltalán nem működik (de a klimaberendezés bekapcsolt állapotában a vízhűtő ventilátor működik) | A kondenzátor ventilátor áramkör hibakeresése | Kiégett a 11. sz. (30 A) biztosíték a motortérben lévő biztosíték/relé dobozban és a 22. sz. (7,5 A) biztosíték a műszerfal alatti biztosíték/relé dobozban. Nem elégséges testelés a G301-nél Az összes csatlakozó tisztasága és tömítettsége.
Egyik ventilátor sem működik bekapcsolt klímaberendezéssel | A vízhűtő- és kompresszor ventilátor közös áramkörének hibakeresési útmutatója | Kiégett a 10. sz. (20 A) és a 11. sz. (30 A) biztosíték a motortérben levő biztosíték/relé dobozban és a 22. sz. (7,5 A) biztosíték a műszerfal alatti biztosíték/relé dobozban. Nem elégséges testelés a G301-nél Az összes csatlakozó tisztasága és tömítettsége.
A kompresszor tengelykapcsoló nem kapcsolódik | A kompresszor tengelykapcsoló áramkör hibakeresése | Kiégett a 11. sz. (30 A) biztosíték a motortérben lévő biztosíték/relé dobozban és a 22. sz. (7,5 A) biztosíték a műszerfal alatti biztosíték/relé dobozban. Az összes csatlakozó tisztasága és tömítettsége.
A klímarendszer (a ventilátor és a kompresszor) nem kapcsol be | A klímaberendezés nyomáskapcsoló áramkör hibakeresése | Nem elégséges testelés a G402-nél Az összes csatlakozó tisztasága és tömítettsége.