## Csere HID-izzó

Átmeneti nagy feszültség (25 000 V) jelenik meg a nagy intenzitású kisülés (HID) lámpák izzóinak foglalatánál, ha a kombinált világítás kapcsolót bekakcsolja, ez súlyos vagy halálos áramütést okozhat, ha nem tartja be az alábbi óvintézkedéseket.

Soha se kapcsolja be a kombinált világítás kapcsolót az előtt, hogy a HID izzókat beszereli a foglalatukba, és befejezi a fényszóró szerelvény összeszerelését. Ne dolgozzon a fényszóró szerelvényen nedves környezetben, mint pl. esőben, havazásban, öntözőrendszer közelében, vagy ha a keze nedves, hogy elkerülje az életveszélyes áramütést. Ne érintse puszta kézzel a HID izzók felületét, és ne kerüljenek rájuk olajos vagy zsíros foltok. Ne szerelje szét az inverter egységet és a gyújtó egységet. Ne kapcsolja be a HID izzót más áramforrás használatával, mint a gépjárműbe szerelt akkumulátor.

1. | Kapcsolja ki a kombinált világítás kapcsolót.

2. | Csatlakoztassa le a negatív kábelt az akkumulátorról, majd csatlakoztassa le a pozitív kábelt.

3. | Szerelje ki a belső ütközőt.

4. | A Torx csavarokat illetéktelenektől védett Torx T20 szerszámbetét használatával szerelje ki.

5. | Forgassa a fedelet (A) 45°-kal balra, hogy kivehesse a fényszóró szerelvényből.

6. | Forgassa az izzó foglalatot (A) 45°-kal balra, hogy levehesse az izzóról (B).
Fényszóró | 35 W

7. | Húzza el a rögzítő rugót (C) az izzótól, majd vegye ki az izzót.

8. | Szerelje be a kiszereléshez képest fordított sorrendben.