## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P0141

DTC P0141: | Szekunder HO2S (2. érzékelő) fűtőáramkör működési hiba

1. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

2. | Végezze el a DTC adattörlést a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

3. | Indítsa be a motort.

4. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelenik a DTC P0141? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 5. NEM - Időszakos hiba, a rendszer most rendben van. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a szekunder fűtött lambdaszondánál (2. érzékelő) és a motorvezérlő egységnél.n

5. | Ellenőrizze a 16. sz. (7,5A) biztosítékot a műszerfal alatti biztosíték/relé dobozban. A biztosíték rendben van? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 6. NEM - Javítsa meg a rövidzárlatot a katalizátor utáni HO2S (2-es érzékelő) és a 16. sz. (7.5A) biztosíték közötti vezetékben, majd folytatás a következő lépéssel: 23

6. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

7. | Csatlakoztassa le a szekunder HO2S (2-es érzékelő) 4-pólusú csatlakozóját.

8. | A szekunder HO2S oldalon (2-es érzékelő), mérje meg az ellenállást a szekunder HO2S (2-es érzékelő) 4-pólusú csatlakozó 3. sz. és 4. sz. érintkezői között. 8.1-9.9W mérhető szobahőmérsékleten? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 9. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 20.

9. | A katalizátor utáni HO2S oldalon (2-es érzékelő), ellenőrizze az elektromos vezetést a karosszériatest és a katalizátor utáni HO2S (2-es érzékelő) 4-pólusú csatlakozó 3. sz. és 4. sz. érintkezői között külön-külön. Van elektromos vezetés? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 20. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 10.

10. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

11. | Mérje meg a feszültséget a katalizátor utáni HO2S (2-es érzékelő) 4-pólusú csatlakozó 3. sz. és 4. sz. érintkezője között. Megjelenik az akkumulátorfeszültség? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 12. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 15.

12. | A gyújtáskapcsolót kapcsolja KI (OFF), és várjon 10 másodpercig.

13. | Csatlakoztassa a motorvezérlő egység vizsgáló kábelköteget és a diagnosztikai csatlakozó dobozt csak a kábelkötegre, a motor vezérlőegységre ne.

14. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a diagnosztikai csatlakozó doboz 125. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa a rövidzárlatot a motor vezérlőehység 5.sz. csatlakozójának 4.sz. érintkezője (diagnosztikai csatlakozó doboz 125.sz. érintkező) és a fűtött szekunder lambdaszonda (2. érzékelő) között, majd folytassa a következő lépéssel 22. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 28.

15. | Mérje meg a feszültséget a szekunder HO2S (2-es érzékelő) 4-pólusú csatlakozó 4. sz. érintkezője és a test között. Megjelenik az akkumulátorfeszültség? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 16. NEM - Javítsa meg a vezetékszakadást a katalizátor utáni HO2S (2-es érzékelő) és a 16. sz. (7.5A) biztosíték közötti vezetékben, majd folytatás a következő lépéssel: 22

16. | A gyújtáskapcsolót kapcsolja KI (OFF), és várjon 10 másodpercig.

17. | Csatlakoztassa vissza a másodlagos HO2S (2-es érzékelő) 4-pólusú csatlakozóját.

18. | Csatlakoztassa a motorvezérlő egység vizsgáló kábelköteget és a diagnosztikai csatlakozó dobozt csak a kábelkötegre, a motor vezérlőegységre ne.

19. | Mérje meg a feszültséget a diagnosztikai csatlakozódoboz 125. sz. és 4.sz. érintkezője között. 0.1V vagy több? IGEN - Javítsa a vezetékszakadást az ECM 5.sz. csatlakozó 4.sz. érintkező (érintkező teszt doboz 125.sz. érintkező) és a katalizátor utáni HO2S (2-es érzékelő) között, majd folytassa a következő lépéssel 22. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 28.

20. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

21. | Cserélje ki a szekunder HO2S-t (2-es érzékelő).

22. | Csatlakoztassa vissza az összes csatlakozót.

23. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

24. | Végezze el a motorvezérlő egység visszaállítását a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

25. | Folytassa le az ETCS tanulási eljárást.

26. | Indítsa be a motort.

27. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a P0141 hibakód megjelenik, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a szekunder fűtött lambdaszondánál (2. érzékelő) és a motorvezérlő egységnél, majd folytatás a következő lépéssel: 1. Ha megjelennek más időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k, akkor folytassa a kijelzett DTC hibakereséssel. NEM - A hibakeresés készen van.n

28. | Szereljen be egy biztosan jó ECM-et.

29. | Indítsa be a motort.

30. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a P0141 hibakód megjelenik, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a szekunder fűtött lambdaszondánál (2. érzékelő) és a motorvezérlő egységnél, majd folytatás a következő lépéssel: 1. Ha megjelennek más időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k, akkor folytassa a kijelzett DTC hibakereséssel. NEM - Cserélje ki az eredeti motorvezérlő egységet.n