## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: H

H diagnosztikai hibakód jelző: | Zárlatos az elpárologtató hőmérséklet-érzékelőjének áramköre

1. | A gyújtáskapcsoló KI majd BE (II) állásba fordításával törölje a hibakódot.

2. | Különböző üzemmódokban működtesse a klímaszabályozó rendszert.

3. | Az öndiagnosztikai futtatásával ellenőrizze a diagnosztikai hibakódokat. Megjelenik a H hibakód? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 4. NEM - Időszakosan fennálló hiba.n

4. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

5. | Ellenőrizze az elpárologtató-hőmérsékletérzékelőt. Az elpárologtató-hőmérsékletérzékelő rendben van? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 6. NEM - Cserélje ki az elpárologtató-hőmérsékletérzékelőt.n

6. | Csatlakoztassa le a klímaberendezés-vezérlőegység 28-pólusú csatlakozóját (ETCS-vel) vagy a motor - és váltó-vezérlő E csatlakozóját (31P) (ETCS nélkül).

7. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a klímaberendezés-vezérlő egység 28-pólusú csatlakozó 21. sz. érintkezője (ETCS-vel) vagy a motor - és váltó-vezérlőegység E (31P) csatlakozó 12. sz. érintkezője (ETCS nélkül) és a karosszériatest között. ETCS-vel ETCS nélkül Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa meg a testzárlatot a klímaberendezés-vezérlőegység (ETCS-vel) vagy a motor- és váltó-vezérlőegység (ETCS nélkül) és az elpárologtató-hőmérsékletérzékelő közötti vezetékben.n NEM - ETCS-sel: Folytatás a következő lépéssel: 8. ETCS nélkül: Folytatás a következő lépéssel: 9.

8. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a klímaberendezés-vezérlőegység 28-pólusú csatlakozó 21. sz. és 18. sz. érintkezője között. Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa meg a zárlatot a klímaberendezés-vezérlőegység és az elpárologtató-hőmérsékletérzékelő közötti vezetékben.n NEM - Helyettesítse egy biztosan jó klímaberendezés-vezérlőegységgel, és ellenőrizze újra. Ha a hibajelenség megszűnik vagy az ellenőrző lámpa kialszik, cserélje ki az eredeti klímaberendezés-vezérlő egységet.n

9. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a klímaberendezés-vezérlőegység 28-pólusó csatlakozó 22. sz. érintkezője éa a motor - és váltó-vezérlőegység E csatlakozó (31P) 4. sz. érintkezője között. Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa meg a zárlatot a klímaberendezés-vezérlőegység, a motor - és váltó-vezérlőegység és az elpárologtató-hőmérsékletérzékelő közötti vezetékben..n NEM - Helyettesítse egy biztosan jó klímaberendezés-vezérlőegységge vagy motor- és váltó-vezérlőegységgel, és ellenőrizze újra. Ha a hibajelenség megszűnik vagy az ellenőrző lámpa kialszik, cserélje ki az eredeti klímaberendezés-vezérlő egységetvagy a motor- és váltó-vezérlőegységet..n