## Tető beállítása

1. | Szerelje le az vízvályúburkolatokat.

2. | Kissé lazítsa meg mindegyik csavart.

3. | Állítsa be a motorháztető (A) helyzetét ebben a sorrendben. Állítsa a motorháztetőt jobbra és balra, valamint előre és hátra a motorháztető csuklóspánton (B) lévő ovális furatok felhasználásával. Forgassa a motorháztető szélső ütközőket (C), ha szükséges, hogy a motorháztető a karosszériával egy síkban legyen az első és az oldalsó széleknél. Állítsa be a motorháztető-zárat (D), hogy a megfelelő magasságot érje el az elülső szélénél, és mozgassa a motorháztető-zárat jobbra vagy balra, amíg a zárnyelv (E) középre nem kerül a motorháztető-zárban.

4. | Húzza meg szorosan mindegyik csavart.

5. | Ellenőrizze, hogy a motorháztető megfelelően nyílik-e és biztosan záródik-e.

6. | Tegyen javítófestéket a csuklóspánt rögzítőcsavarjaira és a csuklóspántok köré.

7. | Zsírozza meg a motorháztető zárnyelvet (A), a motorháztető-zárat (B) és a motorháztető-csuklóspántot (C) a nyilakkal jelzett mindegyik helyen.

8. | Szerelje vissza a vízvályúburkolatokat.