## Automata sebességváltóhoz való folyadék ellátócsövének cseréje - lendkerék-ház

1. | Szerelje ki a Seeger-gyűrűt (A), majd szerelje ki az ATF nyomócsövet (B) és a nyomócső karimát (C).

2. | Cserélje ki az ATF nyomócsövet, és szerelje be az új ATF nyomócsövet úgy, hogy beigazítja a fülét (D) a házon lévő vezetőhoronyba.

3. | Szerelje be az új O gyűrűt (E) a nyomócső fölé, és szerelje be az új O gyűrűt (F) a nyomócső karimába, majd szerelje be a nyomócső karimát a nyomócső fölé.

4. | Rögzítse a nyomócsövet a házban a Seeger-gyűrűvel.