## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P0404

P0404 hibakód: | EGR szelep áramkör tartomány/teljesítmény probléma

1. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

2. | Végezze el a DTC adattörlést a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

3. | Végezze el a kipufogógáz-visszavezetés tesztelést a HDS műszerrel az ELLENŐRZÉS menüben. Az eredmény rendben van? IGEN - Időszakosan fennálló hiba, a rendszer ekkor rendben van. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők az EGR szelepnél és a motorvezérlő egységnél.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 4.

4. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

5. | Cserélje ki a kipufogógáz-visszavezető szelepet.

6. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

7. | Végezze el a motorvezérlő egység visszaállítását a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

8. | Folytassa le az ETCS tanulási eljárást.

9. | Indítsa be a motort. Járassa a motort 3,000 min-1 fordulatszámon terhelés nélkül (parkoló vagy üres helyzetben), amíg a hűtőventilátor be nem kapcsol, majd hagyja alapjáraton.

10. | Végezze el a kipufogógáz-visszavezetés tesztelést a HDS műszerrel az ELLENŐRZÉS menüben.

11. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a P0404 hibakód megjelenik, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők az EGR szelepnél és a motorvezérlő egységnél, majd folytatás a következő lépéssel: 1 Ha megjelennek más időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k, akkor folytassa a kijelzett DTC hibakereséssel. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 12.

12. | Végezze el a kipufogógáz-visszavezetés tesztelést a HDS műszerrel az ELLENŐRZÉS menüben. Az eredmény rendben van? IGEN - A hibakeresés készen van.n NEM - Ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők az EGR szelepnél és a motorvezérlő egységnél, majd folytatás a következő lépéssel 10 és ellenőrizze újra.