## Első biztonsági öv cseréje - kiegészítés

## Hátsó középső biztonsági öv (váll)

1. | Szerelje ki a fémlemezt (A) a visszahúzó burkolatából (B). Szerelje ki a csavart (C) és oldja a rögzítőket, majd vegye le a burkolatot. Ne vegye ki a fogas alátétet (D) a csavarból.

2. | Szerelje le a negyedik oszlop díszcsikját.

3. | Szerelje ki a felső rögzítőcsavart (A), és a visszahúzó szerkezet rögzítőcsavarját (B).

4. | Szerelje ki a középső biztonsági övet (A) és a visszahúzó szerkezetet (B).

5. | Szerelje be a biztonsági övet a kiszereléshez képest fordított sorrendben, és figyeljen a következőkre: Ellenőrizze a visszahúzó reteszelőjének működését a leírás szerint. Szerelje össze az alátéteket, a távtartót és a perselyeket a felső rögzítőcsavaron az ábrán látható módon. A rögzítőcsavar beszerelése előtt győződjön meg arról, hogy a középső biztonsági öv nincs megcsavarodva vagy összecsomózódva. A felső rögzítőcsavar kialakítása: