## Szelepek, rugók és szeleptömítések beszerelése

Szükséges célszerszámok
Szelepszártömítés ki-/beszerelő szerszám ( 07PAD-0010000)

Szeleprugó-összenyomó ( 07757-0010000)

1. | Kenje be a szelepszárakat motorolajjal. Szerelje be a szelepeket a szelepvezetőkbe.

2. | Ellenőrizze, hogy a szelepek fel és le könnyedén mozognak.

3. | Szerelje be a rugóülékeket a hengerfejbe.

4. | Szerelje be az új szelepszártömítéseket (A) a szelepvezető tömítés beszerelővel (B). MEGJEGYZÉS: A kipufogószelep-szelepszártömítésnek (C) fekete rugója (D), a szívószelep-szelepszártömítésnek (E) pedig fehér rugója (F) van. Nem felcserélhetők.

5. | Szerelje be a szeleprugót. Helyezze a szeleprugó végét szorosan feltekercselt menetekkel a hengerfej felé.

6. | Szerelje be a szeleptányért.

7. | Szerelje be a rugó-összenyomót. Nyomja össze a rugót, és szerelje be a szelepszárékeket.

8. | Enyhén ütögesse meg mindegyik szelepszár végét kétszer-háromszor egy műanyag kalapáccsal (A), hogy biztosítsa a szelepek és szelepszárékek megfelelő illeszkedését. A szelepszárat csak tengelyirányban ütögesse, így nem görbíti el a szelepszárat.