## Kenőanyagok és folyadékok

A használt motorolaj bőrrákot okozhat ha ismételten, tartósan kapcsolatba kerül a bőrrel. Ennek ugyan kicsi az esélye, amennyiben nem kerül érintkezésbe naponta használt motorolajjal, ennek ellenére ajánlatos alaposan kezet mosni szapannal és vízzel a lehető leghamarabb miután használt motorolajat kezelt.

A kenési helyekről és az alkalmazandó kenőanyagok típusáról lásd az ábrás jegyzéket és különböző munkaműveleteket (például összeszerelés/újra összeszerelés), amelyek mindegyik fejezetben megtalálhatók.

Sz. | Kenési helyek | Kenőanyag
--- | --- | ---
1 | Motor | Csak olyan üzemanyag-adalékot használjon, melyen "API service SG, SH vagy SJ" jelzés olvasható.
2 | Kézi erőátvitel | Eredeti Honda kézi kapcsolású sebességváltó folyadék (MTF) Használjon mindig eredeti Honda MTF-II-t. Motorolaj használata keményebb kapcsolást eredményezhet, mert a megfelelő adalékokat tartalmazza.
FOKOZAT NÉLKÜL VÁLTOZTATHATÓ ÁTTÉTELŰ SEBESSÉGVÁLTÓ | Eredeti Honda CVT sebességváltó folyadék (automata sebességváltó folyadék) Használjon mindig eredeti Honda ATF-Z1-et. Nem Honda ATF alkalmazása befolyásolhatja a kapcsolás minőségét.
3 | Fékrendszer (ABS-vezetékeket beleértve) | DOT 3 vagy DOT 4 fékfolyadék Ajánljuk az eredeti Honda fékfolyadékot. Nem Honda fékfolyadék alkalmazása korróziót okozhat, és csökkentheti a rendszer élettartamát.
4 5 | Kiemelő villa (kézi kapcsolású sebességváltó) Kapcsoló- és választóhuzal végek (kézi kapcsolású sebességváltó) | Nagymértékben hőálló LIM264 kenőzsír(Cikkszám: 41211-PY5-305)
6 | Gázbovden vég (műszerfal alsó panel nyílás) | Szilikonzsír
7 8 9 10 11 12 13 | Gázbovden vég (fojtószelep csatlakozás) Főfékhenger nyomórúd Tengelykapcsoló-nyomóhenger nyomórúd Sebességváltó kar Pedálmechanizmus Akkumulátor kapcsai Üzemanyag-betöltő fedél | Többfokozatú kenőzsír
14 15 16 17 18 | Hátsó fékpofa mechanizmus Motorháztető-pántok és zár Csomagtérajtó pántok Ajtópántok, felső és alsóAjtónyitás-határoló | Honda fehér lítium kenőzsír
19 | Féknyereg-dugattyú gumiharang, féknyereg-vezetőcsapok és gumiharangok | Szilikonzsír
20 | Fém fékcső csatlakozók (első és hátsó kerékdob) | Korróziógátló anyagok
21 | Klímaberendezés kompresszora | Kompresszor-olaj: KEIHIN SP-10 (Cikkszám 38897-P13-003) HFC-134a (R-134a) hűtőközeghez