## Elektromos ablakemelő főkapcsolójának ellenőrzése

1. | Szerelje ki az elektromos ablakemelő főkapcsolót.

2. | Kösse le a 20-pólusú csatlakozót a kapcsolóról.

### Vezetőoldali kapcsoló:

The driver's switch is combined with the control unit so you cannot isolate the switch to test it.
Instead, run the master switch input test procedures on page 22-122. If the tests if the tests are normal, the driver's switch must be faulty.

Elülső utasoldali kapcsoló:

Bal hátsó kapcsoló:

Jobb hátsó kapcsoló:

3. | Ha a kapcsoló hibás, cserélje ki.