## VSA-rendszer ellenőrző lámpa áramkör hibakeresés

### VSA-rendszer ellenőrző lámpa nem gyullad ki

1. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

2. | Vegye ki a műszercsoportot.

3. | Kösse le a műszercsoport A csatlakozóját (20P).

4. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

5. | Mérje meg a műszercsoport 2-pólusú "A" csatlakozója 20. sz. érintkezője és a karosszéria testelés közötti feszültséget. Megjelenik az akkumulátorfeszültség? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 6. NEM - Javítsa meg a szakadást a műszercsoport és a műszerfal alatti biztosíték-és /relé-doboz közötti vezetékben.n

6. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

7. | Ellenőrizze az elektromos vezetést az műszercsoport A (20P) csatlakozó 9. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Van elektromos vezetés? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 8. NEM - Javítsa meg a szakadást a műszercsoport és a test (G401) közötti vezetékben.n

8. | Csatlakoztassa le a VSA vezérlőegység 46 pólusú csatlakozóját.

9. | Kösse le a műszercsoport C (40P) csatlakozót.

10. | Ellenőrizze, van-e villamos kapcsolat a műszercsoport "C" csatlakozó (40P) 30. sz. érintkezője és a műszercsoport "A" csatlakozó (20P) 9. sz. érintkezője között. Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa meg a testzárlatot a műszercsoport és a VSA modulátor-vezérlőegység közötti vezetékben.n NEM - Ellenőrizze, hogy nincsenek-e laza érintkezők a műszercsoport csatlakozóiban. Ha a csatlakozások rendben vannak, cserélje ki a műszercsoportot.n

### A VSA-ellenőrző lámpa nem alszik ki és nincs tárolt DTC

1. | Ellenőrizze, hogy nincs-e laza vagy nem csatlakoztatott csatlakozás a VSA vezérlőegység 46 pólusú csatlakozójában. Megfelelően csatlakozik? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 2. NEM - Megfelelően csatlakoztassa a VSA vezérlőegység 46-pólusú csatlakozóját, és ellenőrizze újra.n

2. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

3. | Ellenőrizze a 25. sz. biztosítékot (7,5 A) a műszerfal alatti biztosíték-/relédobozban, és szerelje vissza a biztosítékot, ha rendben van. A biztosíték rendben van? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 4. NEM - Cserélje ki a biztosítékot is, majd folytassa a következő lépéssel: 13.

4. | Csatlakoztassa le a VSA vezérlőegység 46 pólusú csatlakozóját.

5. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

6. | Mérje meg a feszültséget a VSA vezérlőegység 46-pólusú csatlakozó 40. sz. érintkezője és a test között. Megjelenik az akkumulátorfeszültség? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 7. NEM - Javítsa meg a szakadást a VSA vezérlőegység 46-pólusú csatlakozója és a műszerfal alatti biztosíték/relé doboz közötti vezetékbenn

7. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a VSA vezérlőegység 46 pólusú csatlakozó 40. sz. érintkezője és a test között. Van elektromos vezetés? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 8. NEM - Javítsa meg a szakadást a VSA vezérlőegység 46-pólusú csatlakozó és a test (G202) közötti vezetékben.n

8. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

9. | Vegye ki a műszercsoportot.

10. | Ellenőrizze, hogy nincsenek-e laza vagy nem csatlakoztatott érintkezők a műszercsoport "C" csatlakozójában (40P). Megfelelően csatlakozik? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 11. NEM - Megfelelően csatlakoztassa a műszercsoport "C" csatlakozót (40P), és ellenőrizze újra.n

11. | Testelje a műszercsoport C (40P) csatlakozó 30. sz. érintkezőjét egy áthidalóvezetékkel.

12. | A gyújtáskapcsolót fordítsa az ON (II) állásba, és figyelje a VSA-ellenőrző lámpát A VSA jelzőlámpa nem gyullad fel? IGEN - Cserélje ki a VSA modulátor-vezérlőegységet.n NEM - Futtassa le a műszeregység öndiagnosztikai funkcióját.n

13. | A gyújtáskapcsolót fordítsa az ON (II) állásba, és figyelje a VSA-ellenőrző lámpát A VSA-rendszer ellenőrző lámpa kigyullad, majd néhány másodperc múlva kialszik? IGEN - A rendszer ekkor rendben van.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 14.

14. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

15. | Válassza le a VSA vezérlőegység 46-pólusú csatlakozóját és vegye ki a 25. sz. (7,5 A) biztosítékot a műszerfal alatti biztosíték/relé dobozból.

16. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a VSA vezérlőegység 46 pólusú csatlakozó 9. sz. érintkezője és a test között. Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa meg a zárlatot a VSA vezérlőegység 46-pólusú csatlakozója és a műszerfal alatti biztosíték/relé doboz közötti vezetékbenn NEM - Ellenőrizze, nincsenek-e laza csatlakozóérintkezők a VSA vezérlőegység csatlakozójában, és szükség szerint javítsa meg. Ha az érintkezők rendben vannak, cserélje ki a VSA modulátor-vezérlőegységet.n