## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P0401 (80-1)

Diagnosztikai hibakód P0401 (80-1): | EGR elégtelen áramlás

1. | Állítsa vissza az ECM/PCM-et.

2. | Végezzen próbautat a következő állapotban: Elektromos terhelés nélkül. Lassítson 88 km/h-ról (55 mph) legalább 5 másodpercig.

3. | Ellenőrizze az időszakosan fennálló hiba DTC-t a letapogató eszközzel. Megjelenik a P0401 időszakosan fennálló hiba DTC? IGEN - Tisztítsa meg a szívócsonk EGR csatlakozóját karburátor-tisztítóval. Tisztítsa meg a kipufogógáz-visszavezetés szelepben lévő járatot karburátor-tisztítóval vagy cserélje ki a kipufogógáz-visszavezetés szelepet. NEM - Időszakosan fennálló hiba, folytatás a következő lépéssel 4.

4. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

5. | Csatlakoztassa le az EGR szelep 6-pólusú csatlakozóját.

6. | Csatlakoztassa az akkumulátor pozitív pólusát az EGR szelep csatlakozó 4. sz. érintkezőjéhez.

7. | Indítsa be a motort és járassa alapjáraton, majd csatlakoztassa az akkumulátor negatív pólusát a 6. sz. érintkezőhöz. A motor lefullad vagy egyenlőtlenül jár? IGEN - Időszakosan fennálló hiba, a rendszer ekkor rendben van.n NEM - Tisztítsa meg a szívócsonk EGR csatlakozóját karburátor-tisztítóval. Tisztítsa meg a kipufogógáz-visszavezetés szelepben lévő járatot karburátor-tisztítóval vagy cserélje ki a kipufogógáz-visszavezetés szelepet.n