## Hengerfej-fedél beszerelése

1. | Alaposan tisztítsa meg a szelepfedél-tömítést és a hornyot.

2. | Szerelje be a szelepfedél-tömítést (A) a szelepfedél horonyába (B).

3. | Ellenőrizze, hogy a felfekvő felületek tiszták és szárazak.

4. | Kenjen 3,0 mm széles 08C70-K0234M, 08C70-K0334M vagy 08C70-X0331S alkatrész-számú folyékony tömítőanyagot a vezérműlánc-burkolat illesztési felületeire(A). MEGJEGYZÉS: Ne szerelje össze az alkatrészeket, ha 5 perc vagy több idő telt el a folyékony tömítőanyag felvitele után. Ehelyett a régi maradványok kiszerelése után alkalmazza újra a folyékony tömítőanyagot.

5. | Miután felhelyezte fel a szelepfedelet (A) a hengerfejre, csúsztassa kissé oda-vissza a fedelet, hogy szelepfedél-tömítés beilleszkedjen.

6. | Ellenőrizze a fedélalátéteket (B). Cserélje ki az esetleges sérült vagy tönkrement alátéteket.

7. | Húzza meg a csavarokat két vagy három lépésben. A végső lépésben húzza meg az összes csavart sorrendben 12 Nm -rel (1,2 kgf·m).

8. | Szerelje be a kábelbilincs rögzítő csavart (A) és a szellőző gumicsövet (B).

9. | Szerelje be a négy gyújtótekercset.

10. | Szerelje be a szívócsonkot.

11. | Ellenőrizze, hogy az összes cső, tömlő és csatlakozó megfelelően van beszerelve.

12. | Összeszerelés után várjon legalább 30 percig, mielőtt feltöltené a motort olajjal.