## Kormánymű összekötőrúd csere

MEGJEGYZÉS:

- Viseljen kesztyűt, hogy megvédje a kezét.
- Balkormányos látható az ábrán; a jobbkormányos szimmetrikus.

1. | Szerelje ki a műszerfalat.

2. | Szerelje ki a műszerfalból a következőket: Műszer napellenző Műszercsoport Belső kesztyűtartó Utasoldali légzsák Vezetőoldali fűtés levegővezető cső Utasoldali műszerfal tálca

3. | Húzza ki az antennavezetéket (A) a műszerfal aljáról.

4. | Szerelje ki a csavarokat (A) és a lemezcsavarokat (B, C), amelyek a műszerfalat (D) és a kormányfüggesztő tartót (E) rögzítik, kösse le a vészvillogó-kapcsoló csatlakozóját (F), és amennyiben van, kösse le a fényszóróállító kapcsoló csatlakozóját (G) és az elektomos állítású külső tükör kapcsoló csatlakozóját (H). Csatolja le a kábelköteg rögzítőket (I), és amennyiben van, csatolja le a GPS antenna kábelköteg rögzítőjét (J). Válassza le a műszerfalat és a kormányfüggesztő tartót.

5. | Szerelje vissza a tartót a kiszereléshez képest fordított sorrendben, és figyeljen a következőkre: Győződjön meg róla, hogy a műszerfal kábelköteg (L) nincs-e becsípve. Győződjön meg róla, hogy a csatlakozók megfelelően vannak-e összedugaszolva.