## Kézi kapcsolású sebességváltó differenciálmű-tolóhézag beállítása

Szükséges célszerszám
Sajtolószerszám, belső átmérő 40 mm ( 07746-0030100)

1. | Szerelje be a 80 mm-es távtartó lemezt (A), amely a kiszerelttel megegyező méretű.

2. | Szerelje be a differenciálművet (A) a tengelykapcsolóházba.

3. | Szerelje fel a sebességváltóházat a tengelykapcsolóházra, majd húzza meg a 8 mm-es peremes csavarokat átlósan, több lépésben.
8 x 1,25 mm
27 Nm (2,8 kgf·m)

4. | A célszerszám használatával ütköztesse fel a differenciálművet a tengelykapcsolóházban.

5. | Mérje meg a 80 mm-es távtartó lemez és külső csapágygyűrű közötti hézagot a sebességváltóházban.
Normál: | 0-0,1 mm

6. | Ha a hézag nagyobb a normál méretnél, válasszon egy új 80 mm-es távtartó lemezt a következő táblázatból. Ha az 5. lépésben mért hézag a normál értéken belül van, folytatás a következő lépéssel: 9.
80 mm-es távtartó lemez
| Cikkszám | Vastagság
--- | --- | ---
A | 41441-PL3-B000 | 1,0 mm
B | 41442-PL3-B000 | 1,1 mm
C | 41443-PL3-B000 | 1,2 mm
D | 41444-PL3-B000 | 1,3 mm
E | 41445-PL3-B000 | 1,4 mm
F | 41446-PL3-B000 | 1,5 mm
G | 41447-PL3-B000 | 1,6 mm
H | 41448-PL3-B000 | 1,7 mm
J | 41449-PL3-B000 | 1,8 mm
K | 41450-PL3-B000 | 1,05 mm
L | 41451-PL3-B000 | 1,15 mm
M | 41452-PL3-B000 | 1,25 mm
N | 41453-PL3-B000 | 1,35 mm
P | 41454-PL3-B000 | 1,45 mm
Q | 41455-PL3-B000 | 1,55 mm
R | 41456-PL3-B000 | 1,65 mm
S | 41457-PL3-B000 | 1,75 mm

7. | Szerelje ki a csavarokat és a sebességváltóházat.

8. | Cserélje ki a 6. lépésben kiválasztott támasztógyűrűt, majd ellenőrizze újra a hézagot.

9. | Szerelje be a sebességváltót.