## Napfénytető tüneti hibakeresési útmutató

Tüneti | Diagnosztikai eljárás | Ellenőrizze továbbá
--- | --- | ---
Vízszivárgásra | 1. 2. 3. 4. | Ellenőrizze, hogy nincs-e eltömődött vízelvezető cső. Ellenőrizze, hogy nincs-e hézag az üveg tömítőgumija és a tetőelem között. Ellenőrizze, hogy nincs-e hibás vagy rosszul beszerelt üveg tömítőgumi vagy vízlevezető csatorna. Ellenőrizze, hogy nincs-e hézag a vízlevezető tömítés és a tetőpanel között. |
Szélzaj | 1. | Ellenőrizze, hogy nincs-e túl nagy hézag az üveg tömítőgumija és a tetőelem között. |
Spoilerzaj | 1. 2. 3. | Ellenőrizze, hogy nincs-e nagy hézag a szélterelő tömítés és a tetőpanel között. Ellenőrizze, hogy nem kicsi-e a szélterelő mérete. Ellenőrizze, hogy nem deformálódott-e a szélterelő. |
Motorzaj | 1. 2. 3. | Ellenőrizze, hogy a motor nem laza-e. Ellenőrizze, hogy nincs-e kopott fogaskerék vagy csapágy. Ellenőrizze, hogy nincs-e deformált huzal egység. |
Az üveg nem mozog, de a motor forog. | 1. 2. 3. 4. | Ellenőrizze, hogy nincs-e hibás fogaskerék vagy belső huzal Ellenőrizze, hogy nem szorult-e idegen anyag a vezetősín és a csúszóelem közé. Ellenőrizze, hogy nincs-e laza belső huzal. Győződjön meg róla, hogy a huzal egység megfelelően csatlakozik-e. |
Az üveg nem mozog és a motor nem forog (az üveget lehet mozgatni egy napfénytető kulccsal) | 1. 2. 3. 4. 5. 6. | Ellenőrizze hogy nincs-e kiégett biztosíték. Ellenőrizze, hogy a napfénytető kapcsoló nem hibás-e. Ellenőrizze a végálláskapcsolót. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor nincs-e lemerülve. Ellenőrizze, hogy a motor nem hibás-e. Ellenőrizze, hogy nincs-e hibás relé. |