## Motor eltávolítása

Szükséges célszerszámok
Motor-felfüggesztő készlet ( 07KAK-SJ40101)

#### MEGJEGYZÉS:

- Használjon sárvédő-védőhuzatot, hogy megelőzze a fényezett felületek sérülését.
- Hogy megelőzze a sérülést, a vezetékcsatlakozókat óvatosan, a csatlakozó résznél fogva húzza ki.
- Jelölje meg az összes vezetéket és csövet, hogy megelőzze a helytelen csatlakoztatást. Továbbá győződjön meg róla, hogy a vezetékek vagy csövek ne érjenek össze, és ne zavarjanak más alkatrészeket.

1. | Rögzítse a motorháztetőt a teljesen nyitott helyzetben (támasztórúd az alsó nyílásban).

2. | Csatlakoztassa le a negatív, majd a pozitív kábelt az akkumulátorról.

3. | Szerelje ki az akkumulátort.

4. | Szerelje le a levegőszűrőházat.

5. | Szerelje le a kábelbilincset (A), majd szerelje ki az akkumulátor-talpat (B).

6. | Csatlakoztassa le a motorvezérlő-egység (ECM)/hajtáslánc vezérlőegység (PCM) csatlakozóit (A), és a fő kábelköteg csatlakozókat (B).

7. | Szerelje ki a kábelbilincseket (A) és a gumihüvelyt (C), majd húzza át a tűzfalon a motor kábelköteget.

8. | Szerelje ki az akkumulátor kábeleit (A) a motortérben levő biztosíték-/relé dobozból, majd csatlakoztassa le a vezetékköteg-csatlakozókat (B).

9. | Kösse le a vezetékköteg csatlakozót (C).

10. | Szerelje ki a gázbovdent (A) a biztosítóanya (B) kilazításával, majd csúsztassa ki a kábel végét a fojtószelep-állító karból.

11. | Engedje ki az üzemanyag-nyomást.

12. | Szerelje ki a aktívszéntartály (EVAP) csövét (A), és a fékerőrásegítő vákuumcsövét (B).

13. | Szerelje ki a kapcsolóhuzalt (A) és a választóhuzalt (B). Vigyázzon, hogy kiszerelés közben ne hajlítsa meg a huzalokat. A megtört huzalokat mindig cserélje ki újra (kézikapcsolású sebességváltó)

14. | Szerelje ki a tengelykapcsoló-működtetőhengert (A) és a tengelykapcsoló-működtetés hidraulikacső tartó rögzítőcsavarját (B). Ne működtesse a tengelykapcsoló-pedált, miután a munkahengert kiszerelte.(kézikapcsolású sebességváltó).

15. | Szerelje ki a kapcsolóhuzalt. Vigyázzon, hogy kiszerelés közben ne hajlítsa meg a huzalt. A megtört huzalokat mindig cserélje ki újra (CVT)

16. | Ha klímaberendezés-kompresszor van beszerelve,szerelje ki a hajtószíjat.

17. | Vegye le a hűtősapkát.

18. | Teljesen emelje fel az emelőt.

19. | Szerelje le az első kerekeket.

20. | Szerelje le a burkolólemezt.

21. | Lazítsa meg a hűtőben lévő leeresztőcsavart, és engedje le a motor-hűtőfolyadékot.

22. | Engedje le a sebességváltóolajat: Kézikapcoslású sebességváltó CVT.

23. | Engedje le a motorolajat.

24. | Csatlakoztassa le a fűtött lambda-szonda (HO2S) csatlakozót (A), majd szerelje le a háromutas katalizátort (TWC) (B).

25. | Szerelje le a stabilizátor-kapcsolórudakat.

26. | Szerelje le a lengőkar gömbcsuklókat.

27. | Szerelje le a hajtótengelyeket. Kenjen be minden finoman megmunkált felületet tiszta motorolajjal. Kötözzön műanyag zacskókat a féltengely végekre.

28. | Szerelje le a kormányművet az első segédkeretről.

29. | Kösse le a kompresszor-tengelykapcsoló csatlakozót (A), majd szerelje le a klímaberendezés-kompresszort (B) a klíma gumicsövek lekötése nélkül.

30. | Szerelje ki a kondenzátor-ventilátor burkolatát.

31. | Kösse le az automata sebességváltó olaj (ETF) hűtőcsöveket, majd dugaszolja el az ATF hűtőcsöveket és vezetékeket (CVT).

32. | Engedje le az emelőt.

33. | Szerelje ki a felső hűtőcsövet (A) és az alsó hűtőcsöveket (B).

34. | Szerelje ki a fűtéscsöveket.

35. | Szerelje a motor-felfüggesztő készletet az ábárán látható módon a motorra.

36. | Szerelje le a testkábelt (A), majd szerelje ki a sebességváltó felfogató tartót (B). Kézi sebességváltó: CVT:

37. | Szerelje le a testkábelt (A), majd szerelje ki az oldalsó motorfelfüggesztés/tartó egységet (B). Kézi sebességváltó: CVT:

38. | Biztosítsa, hogy az emelő tartók megfelelő helyzetben legyenek. Teljesen emelje fel az emelőt.

39. | Szerelje ki a hátsó tartóbak rögzítőcsavarokat.

40. | Szerelje ki a bal első felfüggesztő/tartó egységet(kézikapcsolású sebességváltó).

41. | Szerelje ki az első segédkeretet.

42. | Ellenőrizze, hogy a motorhoz/sebességváltóhoz nem csatlakozik vákuumcső, üzemanyag- és hűtőfolyadékcső, valamint elektromos vezeték.

43. | Lassan engedje le a motort kb. 150 mm-rel. Ellenőrizze le újra, hogy az összes cső és vezeték le van-e csatlakoztatva a motorról/sebességváltóról.

44. | Engedje le teljesen a motort. Szerelje le az emelőláncot a motorról.

45. | Vegye ki a motort a gépjármű alatt.