## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P0506

DTC P0506: | Alapjárat vezérlőrendszer fordulatszáma alacsonyabb a vártnál

MEGJEGYZÉS: Ha valamelyik hibakód a P0506 hibakóddal egyidejűleg tárolódott, először annak a hibakódnak a hibakeresését végezze el, majd ellenőrizze újra a P0506 hibakódot.

1. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

2. | Végezze el a DTC adattörlést a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

3. | Indítsa be a motort. Járassa a motort 3,000 min-1 fordulatszámon terhelés nélkül (üresjáratban), amíg a hűtőventilátor be nem kapcsol, majd alapjáraton 1 percig.

4. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelenik a P0506 hibakód? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 5. NEM - Időszakosan fennálló hiba, a rendszer ekkor rendben van.n

5. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

6. | Szerelje ki a levegőszűrőt.

7. | Ellenőrizze, hogy nincs-e szennyeződés vagy koromlerakódás a fojtószelep furatban. Van szennyeződés vagy koromlerakódás a fojtószelep furaton? IGEN - Végezze el a fojtószelepház tisztítását, majd folytatás a következő lépéssel: 11. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 8.

8. | Ellenőrizze a fojtószelep furat sérülését. A fojtószelepház sérült? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 9. NEM - Ellenőrizze a klímaberendezés rendszert, majd folytatás a következő lépéssel 11.

9. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

10. | Cserélje ki a pillangószelepházat.

11. | Szerelje be a légszűrőt.

12. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

13. | Végezze el a motorvezérlő egység visszaállítását a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

14. | Folytassa le az ETCS tanulási eljárást.

15. | Indítsa be a motort. Járassa a motort 3,000 min-1 fordulatszámon terhelés nélkül (üresjáratban), amíg a hűtőventilátor be nem kapcsol, majd alapjáraton 1 percig.

16. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a P0506 hibakód kijelzésre kerül, ellenőrizze ismét, hogy nincs-e szennyeződés vagy korom a fojtószelep furaton, majd folytatás a következő lépéssel 1. Ha megjelennek más időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k, akkor folytassa a kijelzett DTC hibakereséssel. NEM - A hibakeresés készen van.n