## Első tárcsafék ellenőrzése

## Ütés

1. | Emelje fel a gépjármű elejét, és győződjön meg róla, hogy az alátámasztás biztonságos-e. Szerelje le az első kerekeket.

2. | Szerelje ki a fékpofákat.

3. | Vizsgáálja meg a féktárcsát, hogy nincs-e rajta sérülés vagy repedés. Gondosan tisztítsa meg a féktárcsát, távolítsa el róla teljesen a rozsdát.

4. | Szereljen fel alkalmas lapos alátéteket (A) és kerékanyákat, és húzza meg az anyákat az előírt nyomatékkal, hogy biztonságosan tartsák a féktárcsát az agyon.

5. | állítsa be a mérőórát a féktárcsára az ábra szerint, és mérje meg az ütését 10 mm-re a tárcsa külső átmérőjétől.
Féktárcsa ütés:
Üzemelési tűrési határérték: | 0,10 mm (0,004 in.)

6. | Ha a féktárcsa ezen a tűrési határértéken kívül van, fel kell szabályozni.
Max. felszabályozási határérték: | 19 mm (0,75 in.)
MEGJEGYZÉS: Ha a féktárcsa az utánmunkálási határértéken túl van, cserélje ki. Az új tárcsát fel kell szabályozni, ha az ütése nagyobb, mint 0,10 mm.

## Vastagság és párhuzamosság

1. | Emelje fel a gépjármű elejét, és győződjön meg arról, hogy az alátámasztás biztonságos-e. Szerelje le az első kerekeket.

2. | Szerelje le a fékpofákat.

3. | Mikrométer használatával mérje meg a féktárcsa vastagságát nyolc ponton, körülbelül 45°-onként a tárcsa külső átmérőjétől 10 mm-re (10,16 mm.). Cserélje ki a féktárcsát, ha a legkisebb mért érték kisebb, mint a legnagyobb felszabályozási határérték.
Féktárcsa vastagság:
Normál érték: | 20,9-21,1 mm (0,82-0,83 in.)
Max. felszabályozási határérték: | 19 mm (0,75 in.)
Féktárcsa max. eltérése a párhuzamosságtól: | 0,015 mm max.
MEGJEGYZÉS: Ez a maximálisan megengedett eltérés a vastagsági mérések között.

4. | Ha a féktárcsa kívül esik a párhuzamossági tűrésértéken, a tárcsát fel kell szabályozni egy autóra szerelhető fékesztergán. Ehhez a művelethez a Kwik-way Manufacturing Co. gyártmánya, a Kwik-Lathe eszterga és a‘‘Snap-on Tools Co. által gyártott Front Brake Disc Lathe (első féktárcsa-eszterga) a jóváhagyott szerszámgépek. MEGJEGYZÉS: Ha a féktárcsa az utánmunkálási határértéken túl van, cserélje ki.