## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P1298 (20-2)

Diagnosztikai hibakód P1298 (20-2): | Az elektromos terhelés érzékelő áramkör feszültsége nagy

1. | Állítsa vissza az ECM/PCM-et.

2. | Indítsa be a motort.

3. | Kapcsolja be a fényszórót. Megjelenik a P1298 diagnosztikai hibakód? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 4. NEM - Időszakosan fennálló hiba, a rendszer ekkor rendben van. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a villamosterhelés-érzékelőnél és az ECM/PCMn-nél.

4. | Kapcsolja KI a gyújtást és a fényszórót.

5. | Kösse le az ELD 3-pólusú csatlakozóját.

6. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

7. | Mérje meg a feszültséget az elektromos terhelés érzékelő 3-pólusú csatlakozó 1. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Megjelenik az akkumulátorfeszültség? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 8. NEM - Ellenőrizze a műszerfal alatti biztosíték- és relédobozban a 16. sz. (7,5 A) biztosítékot. Ha a biztosíték rendben van, javítsa a vezetékszakadást a 16.sz (7.5A) és a villamosterhelés-érzékelő között.n

8. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

9. | Csatlakoztassa az elektromos terhelés érzékelő 3-pólusú csatlakozó 3. sz. érintkezőjét a karosszériatesthez egy áthidalóvezetékkel.

10. | Kösse le az ECM/PCM E csatlakozóját (31P).

11. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a karosszériatestelés és a motorvezérlő-egység (ECM)/motor- és váltó-vezérlőegység (PCM) csatlakozó E15 érintkezője között. Van elektromos vezetés? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 12. NEM - Javítsa meg a vezetékszakadást az ECM/PCM (E15) és a villamosterhelés-érzékelő vezérlőegység közötti vezetékben..

12. | Ellenőrizze az elektromos vezetést az elektromos terhelés érzékelő 3-pólusú csatlakozó 2. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Van elektromos vezetés? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 13. NEM - Javítsa meg a szakadást a villamosterhelés-érzékelő és a G201 közötti vezetékben.n

13. | Csatlakoztassa vissza az elektromos terhelés érzékelő 3-pólusú csatlakozóját és a motorvezérlő-egység (ECM)/motor- és váltó-vezrélőegység (PCM) "E" csatlakozóját (31P).

14. | Indítsa be a motort, és járassa alapjáraton.

15. | Miközben a motorvezérlő-egység (ECM)/motor- és váltó-vezérlőegység (PCM) csatlakozó A24 és E15 érintkezője között megméri a feszültséget, kapcsolja be a fényszórót (országúti). Csökken a feszültség? IGEN - Ha nem a legfrissebb szoftverrel rendelkezik, frissítse az ECM/PCM-et, vagy cserélje ki egy biztosan jó ECM/PCM-re, majd ellenőrizze újra. Ha a hibajelenség/kijelzés a biztosan jó motorvezérlő/motor- és váltó-vezérlőegység (ECM/PCM) esetén eltűnik, akkor cserélje ki az eredeti motorvezérlő-egységet/ motor- és váltó-vezérlőegységet.n NEM - Cserélje ki az ELD-t.n