## Motorvezérő-egység érzékelőáramkör hibakeresése

1. | Ellenőrizze a hibajelző lámpát (MIL). Világítani kezd a hibajelző lámpa? IGEN - Tekintse meg az üzemanyag- és károsanyag-kibocsátás fejezetet.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 2.

2. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

3. | Csatlakoztassa le az ECM érzékelő 2 pólusú csatlakozóját.

4. | Csatlakoztassa le a klímaberendezés-vezérlő egység A (12P) csatlakozóját.

5. | A gyújtáskapcsolót fordítsa az ON (II) állásba. Mérje meg a feszültséget a klímaberendezés-vezérlő egység A (12P) csatlakozójának 12. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Körülbelül 5 V mérhető? IGEN - Ellenőrizze, hogy nincsenek-e laza vezetékek vagy rossz csatlakozások a klímaberendezés-vezérlő egység A (12P) csatlakozójánál és az ECT érzékelő 2 pólusú csatlakozójánál. Ha a csatlakozások jók, helyettesítse egy biztosan jó klímaberendezés-vezérlő egységgel, és ellenőrizze újra. Ha a hibajelenség megszűnik vagy az ellenőrző lámpa kialszik, cserélje ki az eredeti klímaberendezés-vezérlő egységet.n NEM - Javítsa meg a szakadást a klímaberendezés-vezérlő egység és az ECT érzékelő közötti vezetékben.n