## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P1249

DTC P1249: | ETCS tanulási folyamat eltérés

MEGJEGYZÉS: Ha az alább felsorolt hibakódok valamelyike a DTC P1249 hibakóddal egyidejűleg tárolódik, akkor először annak a hibakódnak a hibakeresését végezze el, majd ellenőrizze újra a P1249 hibakódot.
P0221, P0222, P0223: Fojtószelep-helyzet (TP) "B" érzékelő
P0607: Motorvezérlő egység belső vezérlőmodul működési hiba
P0638: Fojtószelep működtetőelem vezérlési tartomány/teljesítmény probléma
P1683: Fojtószelep üres fokozat működési hiba

1. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

2. | Végezze el a DTC adattörlést a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

3. | Végezze el az ETCS TESZTet a HDS-sel az ELLENŐRZÉS MENÜBEN.

4. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelenik a DTC P1249? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 5. NEM - Időszakos hiba, a rendszer most rendben van. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a fojtószelepháznál és a motorvezérlő egységnél.n

5. | Ellenőrizze a hiba előfordulásakor rögzített adatokat a HDS műszerrel. Az akkumulátorfeszültség 10 V vagy kevesebb? IGEN - Ellenőrizze az akkumulátort, majd folytatás a következő lépéssel: 12. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 6.

6. | Ellenőrizze a hiba előfordulásakor rögzített adatokat a HDS műszerrel. A gépjárműsebesség 0 km/h? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 7. NEM - Állítsa le a gépkocsit, majd folytatás a következő lépéssel: 12.

7. | Ellenőrizze a hiba előfordulásakor rögzített adatokat a HDS műszerrel. A MOTOR FORDULATSZÁM 250 min-1vagy kevesebb? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 8. NEM - Állítsa le a motort, majd folytatás a következő lépéssel: 12.

8. | Ellenőrizze a hiba előfordulásakor rögzített adatokat a HDS műszerrel. A motor hűtőfolyadék hőmérséklete 100.5°C vagy kevesebb? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 9. NEM - Hűtse le a motort, majd folytatás a következő lépéssel: 12.

9. | Ellenőrizze a hiba előfordulásakor rögzített adatokat a HDS műszerrel. Az ECT ÉRZÉKELŐ 2.25°C (36°F) vagy magasabb? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 10. NEM - Melegítse be a motort, majd folytatás a következő lépéssel: 12.

10. | Ellenőrizze a hiba előfordulásakor rögzített adatokat a HDS műszerrel. A beszívott levegő hőmérséklete 2.25°C vagy magasabb? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 11. NEM - Melegítse be a motort, majd folytatás a következő lépéssel: 12.

11. | Ellenőrizze a hiba előfordulásakor rögzített adatokat a HDS műszerrel. Az APP „A” és „B” érzékelő értéke 14.90 % vagy kevesebb? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 16. NEM - Engedje fel a gázpedált, majd folytatás a következő lépéssel: 12.

12. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

13. | Végezze el a motorvezérlő egység visszaállítását a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

14. | Folytassa le az ETCS tanulási eljárást.

15. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelenik a DTC P1249? IGEN - Ha a P1249 hibakód megjelenik, akkor folytatás a következő lépéssel: 5 és ellenőrizze újra. Ha megjelennek más időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k, akkor folytassa a kijelzett DTC hibakereséssel. NEM - A hibakeresés készen van.n

16. | Szereljen be egy biztosan jó ECM-et.

17. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a P1249 hibakód megjelenik, akkor folytatás a következő lépéssel: 5 és ellenőrizze újra. Ha megjelennek más időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k, akkor folytassa a kijelzett DTC hibakereséssel. NEM - Cserélje ki az eredeti motorvezérlő egységet.n