## Oldalütközés-érzékelő cseréje

## Kiszerelés

MEGJEGYZÉS:

- Az oldalsó ütközés érzékelő kiszerelését az előbb leírt óvintézkedések/műveletek szerint kell elvégezni.
- Az oldalsó ütközés érzékelő 2-pólusú csatlakozóinak lekötése előtt kösse le az oldalsó légzsák 2-pólusú csatlakozóit.
- Az oldalsó ütközés érzékelő cseréje közben ne fordítsa a gyújtáskapcsolót az ON (II) állásba, és ne kösse vissza az akkumulátor kábelt.

1. | Kösse le az akkumulátor negatív kábelt, és várjon legalább 3 percig, mielőtt elkezdené a munkát.

2. | Szerelje ki az ülés egységet.

3. | Szerelje ki a hátsó oldalsó burkolatot.

4. | Kösse le a padló vezetékköteg 2-pólusú csatlakozóját az oldalsó ütközés érzékelőről.

5. | Szerelje ki a Torx csavart (A) egy Torx T30 szerszámbetétet használva, majd szerelje ki az oldalsó ütközés érzékelőt (B).

## Beszerelés

MEGJEGYZÉS:

- Ügyeljen arra, hogy úgy szerelje be a vezetékköteg vezetékeit, hogy ne csípődjenek be, vagy ne akadályozzanak más alkatrészeket.
- Az oldalsó ütközés érzékelő cseréje közben ne fordítsa a gyújtáskapcsolót az ON (II) állásba, és ne kösse vissza az akkumulátor kábelt.

1. | Szerelje be az új oldalsó ütközés érzékelőt egy új Torx csavarral (A), majd csatlakoztassa a padló vezetékköteg 2-pólusú csatlakozóját (B) az oldalsó ütközés érzékelőhöz (C).

2. | Kösse vissza az akkumulátor negatív kábelt.

3. | Az oldalsó ütközés érzékelő beszerelése után ellenőrizze a rendszer megfelelő működését. A gyújtáskapcsolót fordítsa ON (II) állásba. a kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) jelzőlámpának körülbelül 6 másodpercre fel kell gyulladnia, majd ki kell aludnia.