## Hátsó ajtóüveg és szabályozó cseréje

NOTE: Viseljen kesztyűt, hogy megvédje a kezét.

1. | Szerelje ki a következőket: Ajtóburkolat Műanyag burkolat, ha szükséges Hátsó ajtó hátsó ablakkeret burkolat

2. | Óvatosan mozgassa az üveget (A), amíg meg nem látja a csavarokat, majd szerelje ki őket. Szerelje ki az üveget az ablakemelőből (B), és óvatosan engedje le az üveget. Legyen óvatos, nehogy beejtse az üveget az ajtó belsejébe.

3. | Húzza el a üvegvezető-profilt (A), amennyire szükséges. Lazítsa meg az anyát (B), és szerelje ki a csavarokat (C, D), amelyek a hátsó alsó csatornát (E) rögzítik, majd szerelje ki a távtartót (F).

4. | Húzza a hátsó alsó profilt (A) előre, majd szerelje le az anya részt (B) az ajtóról, és válassza le a profilt az üvegről (C) a profil felhúzásával.

5. | Csavarja meg a hátsó alsó profilt (A), hogy átférjen az ajtóburkolat és a hátsó ajtókeret közötti hézagon, majd húzással szerelje le a profilt.

6. | Óvatosan szerelje ki az üveget (A) az ablaknyíláson keresztül. Legyen óvatos, nehogy beejtse az üveget az ajtó belsejébe.

7. | Csatlakoztassa le és válassza le a csatlakozót (A) az ajtóról.

8. | Szerelje ki a csavarokat (B), húzza fel az ablakemelőt (C), hogy kiakadjanak a kampók (D), majd szerelje ki az ablakemelőt (C) az ajtóban lévő nyíláson keresztül.

9. | Zsírozza meg az ablakemelő (A) összes csúszó felületét, ahol az ábra mutatja.

10. | Szerelje be az üveget és az ablakemelőt a kiszereléshez képest fordított sorrendben, és figyeljen a következőkre: Tekerje fel és le az üveget, hogy meggyőződhessen a szabad, szorulás nélküli mozgásáról. Győződjön meg róla, hogy ha az ablak zárva van, ne legyen hézag az üveg és az üvegvezető-profil között. Állítsa be az üveg helyzetét, ha szükséges.