## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: 13-4

DTC 13-4: | Hibás áramellátás a vezetőoldali oldalsó ütközés érzékelőnél

1. | Törölje a diagnosztikai hibakód (DTC) memóriát.

2. | Fordítsa a gyújtáskapcsolót ON (II) állásba, és ellenőrizze, hogy a kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) jelzőlámpa körülbelül 6 másodpercre felgyullad, majd kialszik. A kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) jelzőlámpa égve marad? IGEN - Folytassa a következő lépéssel: 3. NEM - Időszakos hiba, a rendszer ekkor rendben van. Folytassa az időszakos hibák hibakeresésével.

3. | Kapcsolja ki a gyújtáskapcsolót. Kösse le az akkumulátor negatív kábelt, és várjon 3 percet.

4. | Kösse le a TL1o és a TR1o csatlakozókat (A) a TL1i és a TR1i csatlakozókról (B).

5. | Kösse le az IDi csatlakozót (A) a vezetőoldali oldalsó ütközés érzékelőről.

6. | Kösse le az U2o csatlakozót (A) a kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) egységről (B).

7. | Ellenőrizze az ellenállást az U2o csatlakozó 19. sz. és 20. sz. érintkezője között. Ezután ellenőrizze az ellenállást a 19. sz. érintkező és a karosszéria testelés között. Legalább 1 MW-nak kell lennie. Az ellenállás az előírt értékű? IGEN - Hibás vezetőoldali oldalsó ütközés érzékelő vagy kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) egység; cserélje ki a vezetőoldali oldalsó ütközés érzékelőt. Ha a probléma még mindig fennáll, cserélje ki a kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) egységet.n NEM - Rövidzárlat a padló vezetékkötegben; cserélje ki a padló vezetékköteget.n